# 螺杆切割机安全规章

请佩戴护目镜。由此保护眼睛，以防因脱落的颗粒物而造成伤害。

将双手远离切割模具和运动部件。手指可能卡在切割机构中，从而导致重伤。

- 将面部远离切割机构。在切割期间可能弹出螺杆的碎片，从而导致受伤。

- 切勿加工带电材料，通过绝缘握柄握持电动工具。如果接触了带电材料，会使电动工具上的金属零件带电，从而使操作者受到电击。

- 加工螺杆时请戴上手套。工件的边缘和碎屑非常锋利，并且可能在加工后还很炙热。

- 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。

- 为了安全地加工较长或较大的螺杆，可借助支承面将电动工具置于水平表面上。不允许夹在虎钳上或固定在工作台上。

- 切勿将电动工具放在工件的碎屑上。这可能导致电动工具损坏和故障。

- 务必确保位置稳定，尤其是在较高的位置上作业时。在切割期间及之后要固定住螺杆，以防切下的螺杆掉落。切下的螺杆可能导致人员重伤。

- 在较高的位置上作业时请通过防坠落安全设施牢牢固定住电动工具，确保工作区域下方没有人员逗留。在高空作业时请戴上头盔。由此可在电动工具意外掉落时避免造成人员伤害和财物损失。

- 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

- 切勿改装并打开充电电池。可能造成短路。

- 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

- 仅在制造商的产品中使用充电电池。 这样才能确保充电电池不会过载。

| 保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。