# Установка режущих губок (см. рис. A−E)

Всегда устанавливайте режущие губки (3) в правильном положении и надлежащим образом закрепляйте их. Неправильное или слабое крепление может привести к разрушению режущих губок, что в свою очередь может стать причиной травмы от разлетевшихся осколков (см. рис. A).

Образовавшиеся заусенцы на режущих губках (3) удаляйте напильником.

Всегда используйте пару режущих губок (3). Она состоит из режущей губки с одной точкой и режущей губки с двумя точками (см. рис. D). Губки одной пары можно менять местами между подвижным (2) и неподвижным (4) держателями.

Убедитесь в том, что подвижный (2) и неподвижный (4) держатели режущих губок (3) полностью раскрыты. В противном случае вставьте аккумулятор и нажимайте пусковую кнопку (14) до тех пор, пока держатели не раскроются полностью. Снова извлеките аккумулятор.

Установите переключатель (13) в положение блокировки (см. рис. C).

Выкрутите винты крепления режущих губок (18) с помощью ключа с внутренним шестигранником из комплекта поставки (8).

Вставьте режущие губки (3) в держатели (2) и (4) в правильном положении. Затяните режущие губки (3) винтами (18).

Примечание — Пару режущих губок (3) можно закрепить на электроинструменте только при условии, что маркированные торцевые поверхности обращены друг к другу. Расположение режущих губок должно соответствовать размеру нарезаемой резьбы (см. рис. D).