# Технічні дані

Шпилькоріз |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Номінальна напруга | V= | 18
Продуктивність різання
М'яка сталь |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Нержавіюча сталь |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Розміри (Д x Ш x В) | мм | 221 x 133 x 272
ВагаA) | кг | 3,4
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїB) і при зберіганні | °C | −20 … +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18...

A)

  Без акумуляторної батареї (вагу АКБ можна знайти в розділі www.bosch-professional.com)

B)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.