# Brug

- Udskift skærebakkerne (3), hvis skærkanterne er afskallede eller deformerede (se billede E). Følg de øvrige anvisninger se Udskiftning af skærebakkerne.

- Skærebakkerne (3) er ekstremt skarpe. Du skal derfor altid holde hænderne væk fra skærkanterne og de bevægelige dele. Klip ikke korte emner, hvor hænderne kan komme i nærheden af skærebakkerne. Der er fare for alvorlige personskader eller afklipning af fingre.

- Kontrollér, at skærebakkerne (3), der er monteret på el-værktøjet, har den korrekte størrelse, og at begge skærebakker vender rigtigt. Kontrollér gevindstørrelsen, der er trykt på skærebakkerne, før værktøjet anvendes.

- Før du trykker på udløseren (14), skal du sætte gevindstangen i, så dens gevind passer ind i gevindet på den stationære skærebakke. Et forkert placeret gevind kan medføre, at skærebakkerne knækker, og dermed personskader som følge af udslyngede brudstykker.

Fastgørelse af faldsikring
Ibrugtagning
Arbejdsvejledning