# Montaggio

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria. Qualora l’interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.

- Prima di inserire la batteria nell’elettroutensile, verificare sempre che l’interruttore di sblocco (14) funzioni correttamente e torni in posizione OFF in caso di rilascio.

Montaggio delle ganasce di taglio