# Të dhënat teknike

Prerës shufre me fileto |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Numri i artikullit |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Tension nominal | V= | 18
Performanca e prerjes
Çelik i butë |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Çelik inox |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Dimensionet (Gjatësi x Gjerësi x Lartësi) | mm | 221 x 133 x 272
PeshaA) | kg | 3,4
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | °C | 0 … +35
temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimitB) dhe gjatë ruajtjes | °C | –20 … +50
Bateritë e rekomanduara |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Karikuesit e rekomanduar |  | GAL 18...

A)

  pa bateri (pesha e baterisë mund të gjendet në www.bosch-professional.com)

B)

  Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.