# Uputstva za rad

##

Nikada ne pokušavajte da nasilno skinete električni alat sa navojne šipke. Tako može doći do neočekivanog pokretanja koje može uzrokovati povrede ili oštećenje reznih čeljusti (3) i električnog alata.

Ako želite da ranije prekinete rezanje, pustite prekidač za okidanje (14). Električni alat se isključuje. Postavite preklopni prekidač (13) na položaj promene (položaj b, ) i držite ga pritisnuto dok pritiskate prekidač za okidanje (14), dok se navojna šipka ne skine potpuno sa reznih čeljusti (3) i električni alat se ne zaustavi automatski u otvorenom položaju.

##

Pomoću kuke za vešanje (15) možete da zakačite električni alat, npr. na merdevine. Podignite kuku za vešanje (15) ka spolja.

Ponovo sklopite kuku za vešanje (15) tako da uskoči, kada koristite električni alat.

Kuka za vešanje (15) nije pogodna za pričvršćivanje električnog alata na osobi (npr. na kaišu). Električni alat nipošto nemojte kačiti na vetrovitom mestu ili potencijalno nestabilnoj površini.

##

Ako želite da režete fiksiranu navojnu šipku (npr.navojnu šipku montiranu na plafonu ili zidu zgrade), postupite na sledeći način.
Uverite se da je vođica navojnih šipki (5) podešena za veličinu navoja koju režete i da su rezne čeljusti (3) potpuno otvorene. Pozicionirajte električni alat tako da se navojna šipka nalazi između reznih čeljusti (3). Dok navojna šipka dodiruje vođicu navojne šipke (5), ona usmerava navoj navojne šipke na navoju stacionarnih reznih čeljusti.
Slobodnom rukom držite isečak navojne šipke, jer on može da padne nakon rezanja. Držite čvrsto električni alat i računajte sa povratnim silama. Držite prekidač za okidanje (14) pritisnut dok ne završite postupak rezanja.
Možete da koristite graničnik za dubinu (10) da biste produžili navojnu šipku na definisano rastojanje od površine. Pre dovođenja graničnika za dubinu (10) u kontakt sa površinom, uverite se da vrh graničnika za dubinu (10) kao i čeona strana (1) električnog alata nisu prljavi. U protivnom biste mogli da isprljate površinu.
Podesite graničnik za dubinu (10) na željenu dimenziju. Pozicionirajte električni alat tako da vrh graničnika za dubinu ima kontakt sa površinom iz koje viri navojna šipka i nastavite postupak rezanja kao što je prethodno opisano.

##

Za jednostavne radove možete da režete navojne šipke tako što ćete uzeti električni alat uzeti jednom rukom, a navojnu šipku koju režete voditi drugom rukom. Postupite na sledeći način.
Uverite se da je vođica navojnih šipki (5) podešena za veličinu navoja koju režete i da su rezne čeljusti (3) potpuno otvorene.
Pozicionirajte električni alat tako da se navojna šipka nalazi između reznih čeljusti (3). Dok navojna šipka dodiruje vođicu navojne šipke (5), ona usmerava navoj navojne šipke na navoju stacionarnih reznih čeljusti. Imajte na umu da će isečak nakon rezanja pasti. Držite čvrsto električni alat i navojnu šipku i računajte sa povratnim silama.
Držite prekidač za okidanje (14) pritisnut dok ne završite postupak rezanja. Ako režete dugačke navojne šipke ili velike veličine navoja koje se teško drže rukom, pozicionirajte električni alat sa bočnim površinama polaganja (12) na vodoravnu površinu (videti sliku M).
Jednom rukom rukujte električnim alatom i drugom rukom drugom rukom čvrsto vodite navojnu šipku koju režete. Postupite na sledeći način. Uverite se da je vođica navojnih šipki (5) podešena za veličinu navoja koju režete i da su rezne čeljusti (3) potpuno otvorene. Pozicionirajte navojnu šipku tako da se nalazi između reznih čeljusti (3). Dok navojna šipka dodiruje vođicu navojne šipke (5), ona usmerava navoj navojne šipke na navoju stacionarnih reznih čeljusti. Držite čvrsto električni alat i navojnu šipku i računajte sa povratnim silama. Držite prekidač za okidanje (14) pritisnut dok ne završite postupak rezanja.
Da biste skratili navojne šipke na definisanu dimenziju, uradite sledeće korake. Podesite graničnik za dubinu (10) na željenu dimenziju. Stavite odgovarajući predmet tako da dodiruje graničnik za dubinu (10). Pozicionirajte navojnu šipku kao što je prethodno opisano uz električni alat i vodite računa da dodiruje predmet. Vodite računa da ne pomerate pozicionirani predmet.

##

Za čuvanje električnog alata, izvadite akumulator (6).

Uklonite prašinu sa reznih čeljusti (3) i pokretnih delova.

##

Par reznih čeljusti čine dve rezne čeljusti (3), pri čemu je jedna rezna čeljust obeležena tačkom, a druga rezna čeljust dvema tačkama. Istrošene ili oštećene rezne čeljusti uvek menjajte u paru videti Montiranje reznih čeljusti (videti slike A−E).
Razlikuje se par reznih čeljusti sa mobilnim prihvatom (2) i stacionarnim prihvatom (4).
Napomena: Vodite računa da su dve rezne čeljusti (3) orijentisane prema veličini navoja koju režete (videti sliku D). Rezna čeljust (3) za metričke veličine navoja ima, u zavisnosti od veličine navoja, jednu reznu ivicu. Ona se nalazi na obeleženoj strani rezne čeljusti (3). Rezne čeljusti (3) mogu da se pričvrste samo u pravilnom položaju kada su dve obeležene strane okrenute jedna ka drugoj.