# Funcionamento

- Substitua as mandíbulas de corte (3) se as arestas de corte estiverem lascadas ou deformadas (ver figura E). Observe as outras notas ver Substituição das mandíbulas de corte.

- As mandíbulas de corte (3) são extremamente afiadas. Por isso, mantenha sempre as mãos afastadas das arestas de corte e de peças móveis. Não corte peças curtas onde as mãos possam se aproximar das mandíbulas de corte. Há risco de ferimentos graves ou corte de membros.

- Certifique-se de que estão montadas as mandíbulas de corte (3) do tamanho correto na ferramenta elétrica e que ambas as mandíbulas de corte estão orientadas na posição correta. Antes de cortar, verifique o tamanho da rosca impresso nas mandíbulas de corte.

- Antes de acionar o interruptor de libertação (14), coloque a haste roscada de modo que os passos da rosca coincidam com os da mandíbula de corte estacionária. O alinhamento incorreto dos passos da rosca pode levar à quebra das mandíbulas de corte e causar danos pessoais devido fragmentos projetados.

Fixar dispositivo de proteção contra queda
Colocação em funcionamento
Indicações de trabalho