# Funcţionarea

- Înlocuieşte fălcile de tăiere (3), dacă muchiile de tăiere sunt aşchiate sau deformate (consultă imaginea E). Respectă observaţiile suplimentare vezi Înlocuirea fălcilor de tăiere.

- Fălcile de tăiere (3) sunt extrem de ascuţite. De aceea, ţine întotdeauna mâinile la distanţă de muchiile de tăiere şi piesele mobile. Nu tăia piese scurte, în cazul cărora mâinile tale pot ajunge în apropierea fălcilor de tăiere. În caz contrar, există pericolul de răniri grave sau retezare a membrelor.

- Asigură-te că pe scula electrică sunt montate fălci de tăiere (3) de dimensiunea corectă şi că ambele fălci de tăiere sunt orientate în poziţia corectă. Înainte de tăiere, verifică mărimea filetului specificată pe fălcile de tăiere.

- Înainte de a acţiona comutatorul de declanşare (14), introdu tija filetată astfel încât paşii filetelor acesteia să coincidă cu cel al fălcii de tăiere care este staţionară. Alinierea incorectă a paşilor filetelor poate duce la ruperea fălcilor de tăiere şi poate provoca răniri din cauza fragmentelor desprinse şi proiectate în jur.

Fixarea dispozitivului de protecţie împotriva căderii
Punerea în funcţiune
Instrucţiuni de lucru