# Hướng dẫn an toàn cho máy cắt thanh ren

Hãy mang kính bảo hộ. Điều này bảo vệ mắt khỏi các mảnh vật liệu vỡ.

Giữ tay tránh xa các lưỡi cắt và các bộ phận chuyển động. Ngón tay có thể bị kẹt vào cơ cấu cắt và gây thương tích nghiêm trọng.

- Giữ mặt tránh xa khỏi cơ cấu cắt. Trong quá trình cắt, các mảnh vỡ của thanh ren có thể văng ra và gây thương tích.

- Không làm việc trên vật liệu có điện và giữ dụng cụ điện bằng bề mặt tay cầm cách điện. Dụng cụ cắt chạm phải vật liệu dẫn điện có thể làm cho các bộ phận kim loại không được bao bọc có điện và giựt người vận hành máy.

- Hãy đeo găng tay khi xử lý các thanh ren. Các cạnh và mảnh vụn của phôi rất sắc và có thể vẫn còn nóng ngay sau khi xử lý.

- Kẹp chặt vật gia công. Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng êtô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.

- Để xử lý an toàn các thanh ren dài hoặc lớn, có thể đặt dụng cụ điện trên bề mặt nằm ngang bằng cách sử dụng các bề mặt đỡ. Không được phép kẹp vào một êtô hoặc gắn trên một bàn máy.

- Không đặt dụng cụ điện lên mảnh vụn của phôi. Điều này có thể gây hư hỏng hoặc trục trặc cho dụng cụ điện.

- Luôn đảm bảo đứng vững chắc, đặc biệt là khi làm việc ở vị trí trên cao. Giữ chặt thanh ren trong và sau khi cắt để tránh thanh ren đã cắt bị rơi. Thanh ren đã cắt có thể gây thương tích nghiêm trọng cho người.

- Khi làm việc ở vị trí cao, hãy cố định dụng cụ điện bằng phương tiện bảo vệ chống rơi và đảm bảo không có ai ở bên dưới khu vực làm việc. Đội mũ bảo hiểm khi làm việc trên cao. Bằng cách này, bạn có thể tránh được thiệt hại về tài sản và thương tích cá nhân nếu dụng cụ điện vô tình rơi xuống.

- Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng sai cách, hơi nước có thể bốc ra. Pin có thể cháy hoặc nổ. Hãy làm cho thông thoáng khí và trong trường hợp bị đau phải nhờ y tế chữa trị. Hơi nước có thể gây ngứa hệ hô hấp.

- Không thay đổi và mở pin. Nguy cơ bị chập mạch.

- Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác động lực từ bên ngoài. Nó có thể dẫn tới đoản mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát nổ hoặc quá nóng.

- Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà sản xuất. Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.

| Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng gay gắt, lửa, chất bẩn, nước, và sự ẩm ướt. Có nguy cơ nổ và chập mạch.