# 固定防墜設備（請參考圖 B）

提示：為防止電動工具掉落，應使用適用於系統重量的防墜設備 (22)。防墜設備的最大允許長度為 1,1 m。務必遵守電動工具上允許的固定區域 (21)。

所使用的防墜設備最好是帶有拉桿的吊帶或帶有減震器的防墜設備。

固定防墜設備 (22) 時，務必遵守其操作說明書。

- 請務必將防墜設備的另一側固定到穩固的結構（例如建築物或鷹架）上，切勿固定在使用者自己身上。
  自由墜落保護裝置必須能活動自如，並且只能連接到錨定點 (23)和電動工具上允許的固定區域。 (21)
  選擇錨定點 (23)，以便電動工具在墜落時可以自由落入防墜裝置，而不會纏住或危及使用者。

將防墜裝置 (22) 的繩套穿過把手 (17)，然後將扣環側穿過繩套。收緊繩套時請確認，繩套正確位於固定區域 (21) 內，且未扭曲。每次使用前請檢查防墜裝置以及其是否正確固定在電動工具以及錨定點 (23) 上。