# Tööjuhised

##

Ärge kunagi proovige elektrilist tööriista jõuga keermestatud vardast ära tõmmata. See võib põhjustada ootamatu käivitumise, mis võib kaasa tuua inimvigastused või lõikepakkide (3) ja elektrilise tööriista kahjustumise.

Kui soovite lõikamise enneaegselt katkestada, laske päästiklüliti (14) lahti. Elektriline tööriist lülitub välja. Seadke ümberlüliti (13) vastupidisesse asendisse (asend b, ) ja hoidke seda vajutatult ning samal ajal vajutage päästiklülitit (14), kuni keermestatud varras on täielikult lõikepakkidest (3) vabastatud ja elektriline tööriist jääb automaatselt täielikult avatud asendis seisma.

##

Riputuskonks (15) võimaldab elektrilist tööriista riputada näiteks redeli külge. Pöörake selleks riputuskonks (15) välja.

Keerake riputuskonks (15) uuesti sisse, kuni see fikseerub, kui elektrilist tööriista kasutate.

Riputuskonks (15) ei sobi elektrilise tööriista kinnitamiseks inimese külge (nt vööle). Ärge riputage elektrilist tööriista mingil juhul tuulisesse kohta või potentsiaalselt ebastabiilse pinna külge.

##

Kui soovite lõigata kindlalt kinnitatud keermestatud varrast (nt paigaldatud keermestatud varras hoone laes või seinas), toimige järgmiselt.
Veenduge, et keermestatud varda juhik (5) on seadistatud sobivalt lõigatava keermesuurusega ja lõikepakid (3) on täielikult avatud. Paigutage elektriline tööriist nii, et keermestatud varras asuks lõikepakkide (3) vahel. Kui keermestatud varras puudutab keermestatud varda juhikut (5) joondage keermestatud varda keere statsionaarse lõikepaki keermega.
Võtke vaba käega kinni keermestatud varda osast, sest see võib pärast lõikamisprotsessi maha kukkuda. Hoidke elektrist tööriista tugeva haardega ja arvestage reaktsioonijõududega. Hoidke päästiklülitit (14) vajutatult, kuni lõikamisprotsess on lõpetatud.
Võite kasutada sügavuspiirikut (10), et lõigata keermestatud varras maha pinna suhtes määratletud kaugusel. Enne kui viite sügavuspiiriku (10) pinnaga kontakti, veenduge, et sügavuspiiriku (10) ots ja elektrilise tööriista esikülg (1) on mustusevabad. Vastasel korral võite pinna ära määrida.
Seadke sügavuspiirik (10) oma soovitud mõõdule. Paigutage elektriline tööriist nii, et sügavuspiiriku ots oleks kontaktis pinnaga, kust keermestatud varras välja ulatub, ja jätkake lõikamisprotsessi, nagu eespool kirjeldatud.

##

Lihtsatel töödel võite lõigata keermestatud vardaid, võttes ühte kätte elektrilise tööriista ja juhtides teise käega lõigatavat keermestatud varrast. Selleks toimige järgmiselt.
Veenduge, et keermestatud varda juhik (5) on seadistatud sobivalt lõigatava keermesuurusega ja lõikepakid (3) on täielikult avatud.
Paigutage elektriline tööriist nii, et keermestatud varras asuks lõikepakkide (3) vahel. Kui keermestatud varras puudutab keermestatud varda juhikut (5) joondage keermestatud varda keere statsionaarse lõikepaki keermega. Arvestage, et lõik kukub pärast lõikamisprotsessi maha. Hoidke elektrist tööriista ja keermestatud varrast tugeva haardega ning arvestage reaktsioonijõududega.
Hoidke päästiklülitit (14) vajutatult, kuni lõikamisprotsess on lõpetatud. Kui lõikate pikki keermestatud vardaid või suuri keermesuurusi, mida on raske käega hoida, asetage elektriline tööriist külgmiste toetuspindadega (12) horisontaalsele pinnale (vt joonist M).
Käsitsege ühe käega elektrilist tööriista ja juhtige samal ajal teise käega tugeva haardega lõigatavat keermestatud varrast. Selleks toimige järgmiselt. Veenduge, et keermestatud varda juhik (5) on seadistatud sobivalt lõigatava keermesuurusega ja lõikepakid (3) on täielikult avatud. Paigutage keermestatud varras nii, et see asuks lõikepakkide (3) vahel. Kui keermestatud varras puudutab keermestatud varda juhikut (5) joondage keermestatud varda keere statsionaarse lõikepaki keermega. Hoidke elektrist tööriista ja keermestatud varrast tugeva haardega ning arvestage reaktsioonijõududega. Hoidke päästiklülitit (14) vajutatult, kuni lõikamisprotsess on lõpetatud.
Lahtiste keermestatud varraste lõikamiseks eelseadistatud mõõdule tehke lisaks järgmised sammud. Seadke sügavuspiirik (10) oma soovitud mõõdule. Paigutage sobiv ese nii, et see puudutaks sügavuspiirikut (10). Paigutage keermestatud varras, nagu eespool kirjeldatud, elektrilise tööriista suhtes ja jälgige lisaks, et varras puudutaks eset. Jälgige, et te paigutatud eset ei nihutaks.

##

Kui hoiustate elektrilist tööriista, siis eemaldage aku (6).

Eemaldage lõikepakkidest (3) liikuvatest osadest tolm.

##

Lõikepakkide paar koosneb alati kahest lõikepakist (3), kusjuures üks lõikepakk on tähistatud ühe täpi ja teine lõikepakk kahe täpiga. Vahetage kulunud või kahjustatud lõikepakid alati paarikaupa välja vaadake Lõikepakkide paigaldamine (vt jooniseid A−E).
Lõikepakkide paari võib liikuva kinnituskoha (2) ja statsionaarse kinnituskoha (4) vahel vahetada.
Juhis: jälgige, et mõlemad lõikepakid (3) oleks suunatud vastavalt lõigatavale keermesuurusele (vt joonist D). Ühel meetermõõdustikus keermesuurusega lõikepakil (3) on keermesuuruse kohta üks lõikeserv. See asub lõikepaki (3) kirjaga küljel. Lõikepakke (3) saab kinni keerata ainult õiges asendis, seejuures on mõlemad kirjaga küljed suunatud teineteise suunas.