# Teknik veriler

Dişli rot makası |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Anma gerilimi | V= | 18
Kesim performansı
Yumuşak çelik |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Paslanmaz çelik |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Boyutlar (U x G x Y) | mm | 221 x 133 x 272
AğırlıkA) | kg | 3,4
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35
ÇalışmaB) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18...

A)

  aküsüz (batarya ağırlıkları www.bosch-professional.com adresinde bulunabilir)

B)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.