# 나사산 로드 커터 관련 안전 수칙

보안경을 착용하십시오. 이를 통해 흩날리는 자재 파편으로부터 눈을 보호할 수 있습니다.

절단 죠 및 움직이는 부품에 손을 가까이 대지 마십시오. 절단 메커니즘에 손가락이 끼어 중상을 입을 수 있습니다.

- 절단 메커니즘에 얼굴을 가까이 대지 마십시오. 절단 중에 나사산 로드의 파편이 튀어 부상을 입을 수 있습니다.

- 전류가 흐르는 자재는 작업하지 말고, 전동공구의 절연 처리된 손잡이면을 잡으십시오. 전류가 흐르는 자재에 접하게 되면 전동공구의 금속 부위도 전기가 통해 감전이 될 수 있습니다.

- 나사산 로드에서 작업할 때는 장갑을 착용하십시오. 작업물의 모서리와 칩은 날카로우며, 작업 직후에도 계속 뜨거운 상태일 수 있습니다.

- 작업물을 잘 고정하십시오. 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.

- 긴 나사산 로드 또는 대형 나사산 로드를 안전하게 작업하려면 접촉면을 이용하여 전동공구를 수평 표면에 놓을 수 있습니다. 바이스에 고정시키거나 작업 거치대에 고정시켜 사용할 수 없습니다.

- 작업물의 칩 위에 전동공구를 올려놓지 마십시오. 전동공구가 손상되어 오작동할 수 있습니다.

- 특히 높은 위치에서 작업할 때는 항상 안전하게 위치해 있는지 확인하십시오. 절단 도중 및 절단 후 나사산 로드가 떨어지지 않도록 나사산 로드를 단단히 잡으십시오. 나사산 로드가 절단되면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

- 높은 위치에서 작업할 경우에는 전동공구를 추락 방지 장비로 적절히 고정하고 작업 공간 아래에 사람이 없는지 확인하십시오. 머리 위 작업 시 머리 보호대를 착용하십시오. 이렇게 하여 실수로 전동공구가 떨어질 경우 재산 피해 및 신체 부상을 방지할 수 있습니다.

- 배터리가 손상되었거나 잘못 사용될 경우 증기가 발생할 수 있습니다. 배터리에서 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다. 작업장을 환기시키고, 필요한 경우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 자극될 수 있습니다‌.

- 배터리를 개조하거나 분해하지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다‌.

- 못이나 스크류 드라이버 같은 뾰족한 물체 또는 외부에서 오는 충격 등으로 인해 축전지가 손상될 수 있습니다. 내부 단락이 발생하여 배터리가 타거나 연기가 발생하고, 폭발 또는 과열될 수 있습니다.

- 본 배터리는 제조사 제품에만 사용하십시오. 그래야만 배터리 과부하의 위험을 방지할 수 있습니다.

| 배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고 불과 오염물질, 물, 수분이 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발 및 단락의 위험이 있습니다.