# Tehnički podaci

Rezač za navojne šipke |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Nominalni napon | V= | 18
Snaga rezanja
Mekani čelik |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Nerđajući čelik |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Dimenzije (D × Š × V) | mm | 221 x 133 x 272
TežinaA) | kg | 3,4
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaB) i prilikom skladištenja | °C | −20 … +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18...

A)

  Bez akumulatora (težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)

B)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.