# إرشادات الأمان لقاطعة القضبان الملولبة

احرص على ارتداء نظارات واقية. وبذلك يتم حماية عينيك من شظايا الأجزاء الصغيرة من الخامة.

أبعد يديك عن فكّي القطع والأجزاء المتحركة. قد تُحاصر الأصابع في آلية القطع، مما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

- أبعد وجهك عن آلية القطع. أثناء القطع، قد تتطاير شظايا القضيب الملولب مما قد يؤدي إلى إصابات.

- لا تقم بمعالجة خامات يسري بها جهد كهربائي، وأمسك العدة الكهربائية من أسطح القبض المعزولة. فملامسة الخامات التي يسري بها جهد كهربائي قد تنقل الجهد الكهربائي للأجزاء المعدنية بالعدة الكهربائية، مما يؤدي إلى إصابة المستخدم بصدمة كهربائية.

- احرص على ارتداء قفاز عند معالجة القضبان الملولبة. تكون حواف وبُرادة قطعة الشغل حادة وقد تظل ساخنة بعد المعالجة مباشرة.

- احرص على تأمين قطعة الشغل. قطعة الشغل المثبتة بواسطة تجهيزة شدّ أو بواسطة الملزمة مثبتة بأمان أكبر مما لو تم الإمساك بها بواسطة يدك.

- لضمان معالجة آمنة للقضبان الملولبة الطويلة أو الكبيرة، يمكن وضع العدة الكهربائية على سطح أفقي باستخدام مناطق الارتكاز. فلا يجوز على سبيل المثال الشد بملزمة أو التثبيت على طاولة عمل.

- لا تقم بتخزين العدة الكهربائية على برادة قطعة الشغل. قد يؤدي إلی إحداث أضرار واختلالات بالعدة الكهربائية.

- احرص دائمًا على الوقوف بشكل آمن وبوجه خاص عند العمل بموضع مرتفع. أمسك القضيب الملولب بإحكام أثناء القطع وبعده لمنع القضيب الملولب المقطوع من السقوط. فالقضبان الملولبة المقطوعة قد تتسبب في إصابات بالغة للأشخاص.

- عند العمل في موضع مرتفع، قم بتأمين العدة الكهربائية بشكل كافٍ باستخدام معدات الحماية من السقوط وتأكد من عدم وجود أشخاص أسفل منطقة العمل. قم بارتداء واقي للرأس عند العمل فوق مستوى الرأس. وبهذه الطريقة يمكنك تجنب الأضرار المادية والإصابات إذا سقطت العدة الكهربائية عن طريق الخطأ.

- قد تنطلق أبخرة عند تلف المركم واستخدامه بطريقة غير ملائمة. يمكن أن يحترق المركم أو يتعرض للانفجار. أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المجاري التنفسية.

- لا تقم بتعديل المركم أو فتحه. يتشكل خطر حدوث قفلة كهربائية.

- يمكن أن يتعرض المركم لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية واحتراق المركم أوخروج الأدخنة منه أو انفجاره وتعرضه لسخونة مفرطة.

- اقتصر على استخدام المركم في منتجات الجهة الصانعة. يتم حماية المركم من فرط التحميل الخطير بهذه الطريقة فقط دون غيرها.

| احرص على حماية المركم من الحرارة، بما ذلك التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والاتساخ والماء والرطوبة. حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.