# Kritienu novēršanas aizsardzības sistēmas nostiprināšana (skatīt attēlu B)

Norāde: lai aizsargātu elektroinstrumentu pret kritieniem, jāizmanto sistēmas svaram atbilstoša kritienu novēršanas aizsardzības sistēma (22). Maksimālais pieļaujamais kritienu novēršanas aizsardzības sistēmas garums ir 1,1 m. Obligāti ņemiet vērā zonu, kur ierīci drīkst piestiprināt (21) pie elektroinstrumenta.

Izmantojiet pie enkurgalda piestiprinātu siksnas cilpu vai kritienu novēršanas aizsardzības sistēmu ar trieciena amortizētāju kā kritienu novēršanas aizsardzības sistēmu.

Piestiprinot kritienu novēršanas aizsardzības sistēmu, (22) obligāti ievērojiet tās lietošanas instrukciju.

- Obligāti piestipriniet otru kritienu novēršanas aizsardzības sistēmas pusi pie stabilas konstrukcijas (ēkas vai sastatnes), bet nekādā gadījumā nepiestipriniet to pie lietotāja.
  Kritienu novēršanas aizsardzības sistēmai ir brīvi jākustas, un tai jābūt piestiprinātai tikai pie fiksēta enkurpunkta (23) un zonas (21), kurā to drīkst piestiprināt pie elektroinstrumenta.
  Izvēlieties fiksēto enkurpunktu (23) tā, lai kritiena gadījumā elektroinstruments brīvi kristu kritienu novēršanas aizsardzības ierīcē, neaizķerot vai neapdraudot lietotāju.

Izvelciet kritiena novēršanas aizsardzības sistēmas (22) cilpas caur rokturi (17) un izvelciet karabīnes pusi caur cilpu. Pievelkot cilpu, pārliecinieties, ka tā pareizi ir izvietota stiprinājuma zonā (21) un nav savijusies. Pārbaudiet kritiena novēršanas sistēmas aizsardzības sistēmu un tās pareizu fiksāciju uz elektroinstrumenta, kā arī enkura punkta (23) pirms katras izmantošanas.