# Pjovimo galvutės montavimas (žr. A−E pav.)

Pjovimo galvutę (3) visada montuokite tinkamai nukreiptą ir tinkamai užfiksuokite. Pritvirtinus netinkamai arba per laisvai, pjovimo galvutė gali lūžti, dėl ko išlekiančios atskilusios dalys gali sužaloti asmenis (žr. A pav.).

Dilde nuo pjovimo galvutės pašalinkite susidariusias šerpetas (3).

Visada naudokite pjovimo galvutės dalių porą (3). Ją sudaro pjovimo galvutės žiotis, pažymėta tašku, ir pjovimo galvutės žiotis, pažymėta dviem taškais (žr. D pav.). Pjovimo galvutės dalių porą galima keisti tarp judančio įtvaro (2) ir stacionaraus įtvaro (4).

Patikrinkite, ar pjovimo galvutės (3) įtvarai (2) ir (4) yra visiškai atidaryti. Jei taip nėra, įstatykite akumuliatorių ir spauskite įjungimo jungiklį (14), kol įtvarai visiškai atsidarys. Vėl išimkite akumuliatorių.

Perjungiklį (13) nustatykite į blokavimo padėtį (žr. C pav.).

Kartu tiekiamu šešiabriauniu raktu (8) išsukite varžtus (18).

Pjovimo galvutės žiotis (3) tinkama padėtimi įstatykite į įtvarus (2) ir (4). Pjovimo galvutės žiotis (3) vėl užfiksuokite varžtais (18).

Nuoroda: pjovimo galvutės dalių porą (3) į elektrinį įrankį galima įsukti tik tada, jei priekinės pusės su užrašais atsuktos viena į kitą. Pjovimo galvutė turi būti nukreipta priklausomai nuo sriegiamo sriegio dydžio (žr. D pav.).