# Käyttöönotto

##

- Aseta vaihtokytkin (13) aina lukitusasentoon , kun et käytä sähkötyökalua.

- Varmista ennen käyttöä, että vaihtokytkimen (13) asento on oikea.

- Älä liikuta vaihtokytkintä (13), kun painat käynnistyskytkintä (14) . Muuten sähkötyökalu saattaa vaurioitua.

Aloita leikkaaminen asettamalla vaihtokytkin (13) leikkuuasentoon (asento a, ) ja paina käynnistyskytkintä (14). Liikesuuntaa voi vaihtaa asettamalla vaihtokytkin (13) vaihtoasentoon (asento b, ) ja pitämällä vaihtokytkin tässä asennossa ja painamalla samalla käynnistyskytkintä. Kun vaihtokytkin ja käynnistyskytkin vapautetaan, sähkötyökalu kytkeytyy automaattisesti lukitusasentoon . Jos käynnistyskytkintä (14) painetaan edelleen, sähkötyökalu suorittaa kokonaisen jakson ja pysähtyy automaattisesti kokonaan avoimeen asentoon. Käynnistyskytkimen (14) voi lukita asettamalla vaihtokytkimen (13) lukitusasentoon . Tässä asennossa käynnistyskytkintä (14) ei voi käyttää.

Huomautus: Älä leikkaa kierretankoja, kun liikesuunta on asetettu päinvastaiseksi! Tämä johtaa sähkötyökalun vaurioitumiseen. Käytä sähkötyökalua vastakkaiseen liikesuuntaan vain tyhjäkäynnillä ja avaa leikkuuleuat (3) kokonaan.

Huomautus: Jos käynnistyskytkin (14) vapautetaan leikkaamisen jälkeen leikkuuleukojen (3) avautuessa ja vaihtokytkin (13) asetetaan vaihtoasentoon, leikkuuleuat sulkeutuvat. Ne avautuvat uudelleen, kun käynnistyskytkintä painetaan uudelleen.

##

Säädä kierretangon ohjain (5) leikattavat kierretangon kierrekoon mukaan. Tällöin kierretangon tukipinta M6/M8 ja M10/M12 on oikeassa suunnassa.
Ennen kuin painat käynnistyskytkintä (14) aseta kierretanko siten, että kierretanko on kohdakkain kiinteän kiinnityskohdan (4) leikkuuleuan (3)kanssa. Kierretangon virheellinen asettaminen voi aiheuttaa leikkuuleukojen (3) rikkoutumisen, mistä voi aiheutua henkilövahinkoja sinkoutuvien sirpaleiden vuoksi tai kierretangon kierteen vaurioituminen, jolloin mutterin ruuvaaminen ei ole enää mahdollista.
Aseta kierretanko ennen leikkaamista oikeaan kulmaan leikkuulinjalle (19) (ks. kuva G) ja varmista, että kierretanko on hyvin kosketuksissa aiemmin säädetyn tangoin ohjaimen kanssa.
Varmista leikkuukäytön aloittamista varten, että vaihtokytkin (13) on leikkuuasennossa (asento a, , ks. kuva C) ja paina käynnistyskytkintä (14) ja pidä se painettuna. Liikkuvan kiinnityskohdan (2) leikkuuleuka liikkuu limittäin kiinteän kiinnityskohdan (4) leikkuuleuan kanssa ja palaa takaisin. Jos käynnistyskytkin (14) vapautetaan ennen leikkaamisen päättymistä, leikkuuleuat (3) pysyvät paikoillaan.

Huomautus: Jos kyseessä on sitkeästä metallista, esim. ruostumattomasta teräksestä, valmistettu kierretanko, leikkauksen loppukohtaan voi muodostua purseita. Poista tässä tapauksessa purseet viilalla.

##

Jos käynnistyskatkaisin (14) pidetään painettuna, leikkuuleukojen (3) kiinnityskohdat (2) ja (4) sulkeutuvat kerran ennen kuin ne palaavat kokonaan avattuun asentoon ja pysyvät sitten paikoillaan. Aloita seuraava leikkuujakso vapauttamalla käynnistyskytkin (14) ja painamalla sitä sitten uudelleen.

##

Mukana toimitettua kuusiokoloavainta (8) voi säilyttää sähkötyökalussa. Kuusiokoloavaimen voi ottaa esille poistamalla akun ja vetämällä kuusiokoloavaimen ulos. Käytön jälkeen kuusiokoloavaimen voi asettaa takaisin sähkötyökaluun, minkä jälkeen akku on asetettava paikoilleen.

##

Työvalo (16) valaisee työskentelykohdan tehokkaasti.

Varoitus: Älä katso suoraan valaisimeen!

Paina käynnistyskytkintä (14) vain kevyesti, jotta työvalo (16) syttyy mutta moottori ei käynnisty. Paina käynnistyskytkin pohjaan saakka, kun haluat leikata kierretankoja. Työvalo syttyy automaattisesti käytön ajaksi. Valo palaa niin kauan, kun käynnistyskytkintä painetaan. Työvalo sammuu noin 15 kuluttua käynnistyskytkimen vapauttamisesta.

##

Aseta tarkkaa leikkaamista varten kierretangon ohjain (5)̈ leikattavan kierretangon halkaisijasta riippuen asentoon M6/M8 tai M10/M12.

Aseta kierretanko ennen leikkaamista kohtisuoraan leikkuulinjalle (19). Varmista, että kierretangon kierrepituus ja kiinteän leikkuuleuan kierrepituus sopivat yhteen (ks. kuva K). Varmista myös, että kierretanko on hyvin kosketuksissa tangon ohjaimen kummankin pinnan kanssa (ks. kuva G) ja pidä kierretanko tässä asennossa tukevalla otteella. Leikkaamisen aikana muodostuu reaktiovoimaa, joka voi kallistaa kierretankoa. Kierretangon kallistuminen voi heikentää leikkuulaatua, aiheuttaa kierretangon jumittumisen tai vaurioittaa leikkuuleukoja tai kierretankoa. Pidä kierretanko sen vuoksi määritetyssä asennossa leikkaamisen ajan.

##

Käytä syvyydenrajoitinta (10), jos leikattavat kierretangot ovat saman pituisia tai kierretangot halutaan katkaista tietyn ulokkeen mukaisesti pinnasta.
Paina painiketta (9) ja ohjaa syvyydenrajoitin paikalleen. Varmista, että syvyydenrajoittimen hammastettu puoli osoittaa painikkeen hammastettua puolta kohti. Syvyydenrajoittimessa (10) on kaksi mitta-asteikkoa (millimetrit ja tuumat). Syvyydenrajoitinta (10) voi käyttää kummalla tahansa asteikolla. Kohdista syvyydenrajoittimen (10) halutun pituuden arvo syvyydenrajoittimen (11) viitepinnalle (ks. kuva I). Lukitse syvyydenrajoitin vapauttamalla painike (9).

Sähkötyökalua ei saa kantaa syvyydenrajoittimesta (10). Muutoin sähkötyökalu voi pudota, mistä voi aiheutua henkilövahinkoja ja/tai sähkötyökalun vaurioituminen.