# Petunjuk keselamatan untuk pemotong batang berulir

Kenakan kacamata pelindung. Kacamata pelindung akan melindungi mata dari serpihan partikel material.

Jauhkan tangan dari jaw pemotongan dan komponen yang bergerak. Jari dapat terjepit dalam mekanisme pemotongan dan menyebabkan cedera serius.

- Jauhkan wajah dari mekanisme pemotongan. Selama pemotongan, serpihan batang berulir dapat terlempar dan menimbulkan cedera.

- Jangan bekerja pada material beraliran listrik dan pegang perkakas listrik pada permukaan gagang berinsulasi. Kontak dengan material beraliran listrik juga dapat membuat komponen logam pada alat beraliran listrik dan mengakibatkan sengatan listrik.

- Gunakan sarung tangan saat bekerja dengan batang berulir. Tepi dan serpihan benda kerja dapat tajam dan mungkin masih panas begitu selesai pengerjaan.

- Gunakan alat kerja dengan aman. Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bais lebih aman daripada benda yang di‌pe‌gang de‌ngan tangan.

- Untuk pengerjaan batang berulir yang panjang atau besar secara aman, perkakas listrik dapat diletakkan di atas permukaan horizontal dengan bantuan permukaan penyangga. Perkakas listrik tidak boleh dipasang ke ragum atau dikencangkan ke meja kerja.

- Jangan letakkan perkakas listrik di atas serpihan benda kerja. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan gangguan pada perkakas listrik.

- Selalu pastikan agar pijakan aman, terutama saat bekerja di posisi yang tinggi. Pegang batang berulir dengan kuat selama dan setelah pemotongan agar batang berulir yang dipotong tidak terjatuh. Hasil pemotongan batang ulir yang terjatuh dapat menyebabkan cedera fisik yang serius.

- Saat bekerja di posisi yang tinggi, amankan perkakas listrik dengan alat pelindung jatuh dan pastikan tidak ada orang di bawah area kerja. Gunakan pelindung kepala saat bekerja di atas kepala. Hal ini akan membantu untuk menghindari kerusakan properti dan cedera fisik jika perkakas listrik terjatuh secara tidak sengaja.

- Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau penggunaan yang tidak tepat pada baterai. Baterai dapat terbakar atau meledak. Biarkan udara segar mengalir masuk dan kunjungi dokter apabila mengalami gangguan kesehatan. Asap tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan.

- Jangan memodifikasi dan membuka baterai. Terdapat risiko korsleting.

- Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip, seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar. Hal ini dapat menyebabkan terjading hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.

- Hanya gunakan baterai pada produk dari produsen. Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindung dari kelebihan muatan.

| Lindungi baterai dari panas, misalnya juga dari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, api, kotoran, air dan kelembapan. Terdapat risiko ledakan dan korsleting.