# Tips voor de ‌werkzaamheden

##

Probeer nooit het elektrische gereedschap met geweld van het draadeind af te trekken. Daardoor kan een onverwachte start worden veroorzaakt die persoonlijk letsel of beschadiging van de knipbekken (3) en van het elektrische gereedschap kan veroorzaken.

Als u voortijdig wilt stoppen met knippen, laat u de triggerschakelaar (14) los. Het elektrische gereedschap schakelt uit. Zet de schakelaar (13) op de omkeerstand (stand b, ) en houd deze ingedrukt terwijl u de triggerschakelaar (14) bedient tot het draadeind helemaal los is gekomen van de knipbekken (3) en het elektrische gereedschap automatisch op de helemaal geopende stand tot stilstand komt.

##

Met de ophanghaak (15) kunt u het elektrische gereedschap bijv. aan een ladder ophangen. Draai hiervoor de ophanghaak (15) naar buiten.

Klap de ophanghaak (15) weer in tot deze vastklikt wanneer u het elektrische gereedschap gebruikt.

De ophanghaak (15) is niet geschikt om het elektrische gereedschap aan een persoon (bijv. aan de riem) te bevestigen. Hang het elektrische gereedschap absoluut niet op een plek waar veel wind staat of aan een mogelijk instabiel vlak.

##

Ga als volgt te werk wanneer u een vastgemaakt draadeind wilt knippen (bijv. een gemonteerd draadeind aan het plafond of de muur van een gebouw).
Overtuig u ervan dat de draadeindgeleiding (5) passend bij de te knippen draadmaat is ingesteld en dat de knipbekken (3) helemaal geopend zijn. Plaats het elektrische gereedschap zodanig dat het draadeind zich tussen de knipbekken (3) bevindt. Terwijl het draadeind de draadeindgeleiding (5) raakt, lijnt u de schroefdraad van het draadeind op die van de stationaire knipbek uit.
Pak met uw vrije hand het af te knippen uiteinde van het draadeind vast, omdat dit na het knippen omlaag kan vallen. Pak het elektrische gereedschap stevig vast en houd rekening met reactiekrachten. Houd de triggerschakelaar (14) ingedrukt tot het knippen beëindigd is.
U kunt de diepteaanslag (10) gebruiken om het draadeind in te korten naar een gedefinieerde afstand ten opzichte van het oppervlak. Voordat u de diepteaanslag (10) in contact laat komen met het oppervlak, moet u zich ervan overtuigen dat de punt van de diepteaanslag (10) en de voorkant (1) van het elektrische gereedschap schoon zijn. Anders kunt u het oppervlak vuil maken.
Stel de diepteaanslag (10) op de door u gewenste maat in. Plaats het elektrische gereedschap zodanig dat de punt van de diepteaanslag in contact komt met het oppervlak waar het draadeind uitsteekt, en ga door met het knippen zoals hierboven beschreven.

##

Bij eenvoudige werkzaamheden kunt u draadeinden knippen door het elektrische gereedschap in de ene hand te pakken en het te knippen draadeind met de andere hand te leiden. Ga hiervoor als volgt te werk.
Overtuig u ervan dat de draadeindgeleiding (5) passend bij de te knippen draadmaat is ingesteld en dat de knipbekken (3) helemaal geopend zijn.
Plaats het elektrische gereedschap zodanig dat het draadeind zich tussen de knipbekken (3) bevindt. Terwijl het draadeind de draadeindgeleiding (5) raakt, lijnt u de schroefdraad van het draadeind op die van de stationaire knipbek uit. Denk eraan dat het afgeknipte stuk er na het knippen afvalt. Pak het elektrische gereedschap en het draadeind stevig vast en houd rekening met reactiekrachten.
Houd de triggerschakelaar (14) ingedrukt tot het knippen beëindigd is. Wanneer u lange draadeinden of grote draadmaten knipt die moeilijk in de hand te houden zijn, zet het elektrische gereedschap dan met de steunvlakken (12) aan de zijkant op een horizontale ondergrond (zie afbeelding M).
Bedien met de ene hand het elektrische gereedschap terwijl u met de andere hand het te knippen draadeind stevig vast heeft en leidt. Ga hiervoor als volgt te werk. Overtuig u ervan dat de draadeindgeleiding (5) passend bij de te knippen draadmaat is ingesteld en dat de knipbekken (3) helemaal geopend zijn. Plaats het draadeind zodanig dat dit zich tussen de knipbekken (3) bevindt. Terwijl het draadeind de draadeindgeleiding (5) raakt, lijnt u de schroefdraad van het draadeind op die van de stationaire knipbek uit. Pak het elektrische gereedschap en het draadeind stevig vast en houd rekening met reactiekrachten. Houd de triggerschakelaar (14) ingedrukt tot het knippen beëindigd is.
Om losse draadeinden in te korten naar een vooringestelde maat, voert u bovendien de volgende stappen uit. Stel de diepteaanslag (10) op de door u gewenste maat in. Zet een geschikt voorwerp zodanig neer dat dit de diepteaanslag (10) raakt. Plaats een draadeind zoals hierboven beschreven ten opzichte van het elektrische gereedschap en let er bovendien op dat dit het voorwerp raakt. Let erop dat u het neergezette voorwerp niet verschuift.

##

Wanneer u het elektrische gereedschap opbergt, verwijdert u de accu (6).

Verwijder stof van de knipbekken (3) en van de bewegende onderdelen.

##

Een paar knipbekken bestaat altijd uit twee knipbekken (3), waarvan een knipbek is voorzien van een stip en de andere knipbek van twee stippen. Vervang versleten of beschadigde knipbekken altijd paargewijs zie Knipbekken monteren (zie afbeeldingen A−E).
Het paar knipbekken kan tussen de bewegende houder (2) en de stationaire houder (4) worden gewisseld.
Aanwijzing: Let erop dat de beide knipbekken (3) overeenkomstig de te knippen draadmaat zijn georiënteerd (zie afbeelding D). Een knipbek (3) voor metrische draadmaten heeft per draadmaat een snijkant. Deze bevindt zich aan de gemerkte zijde van de knipbek (3). De knipbekken (3) kunnen alleen in de juiste positie worden vastgeschroefd, daarbij wijzen de beide gemerkte zijden naar elkaar.