# Технические данные

Шпилькорез |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Производительность резания
Мягкая сталь |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Нержавеющая сталь |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Размеры (Д × Ш × В) | мм | 221 x 133 x 272
МассаA) | кг | 3,4
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 … +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииB) и хранении | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18...

A)

  без аккумулятора (массу аккумулятора можно узнать на сайте www.bosch-professional.com.)

B)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.