# 제품 사양

나사산 로드 커터 |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 JM8 0..‎
정격 전압 | V= | 18
절단 성능
연강 |  | M 6 x 1 M 8 x 1.25 M 10 x 1.5 M 12 x 1.75
스테인리스 스틸 |  | M 6 x 1 M 8 x 1.25 M 10 x 1.5
치수(길이 x 너비 x 높이) | mm | 221 x 133 x 272
중량A) | kg | 3.4
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35
작동B) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | −20 … +50
권장 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V…
권장하는 충전기 |  | GAL 18...

A)

  배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)

B)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.