# Крепление страховочного троса (см. рис. B)

Указание: для защиты электроинструмента от падения следует использовать страховочный трос (22), подходящий под вес системы. Максимально допустимая длина страховочного троса составляет 1,1 м. Всегда соблюдайте допустимое место крепления троса (21) на электроинструменте.

В качестве страховочного троса предпочтительно использовать стропу с анкерным сцепным устройством или трос с амортизатором.

При креплении страховочного троса обязательно учитывайте (22) указания этого руководства по эксплуатации.

- Всегда крепите другой конец троса к прочной конструкции (например, к зданию или лесам), а не к человеку.
  Страховочный трос должен свободно перемещаться, его можно крепить только в фиксированной точке крепления (23) и в допустимом месте крепления (21) на электроинструменте.
  Выберите фиксированную точку (23) так, чтобы электроинструмент мог свободно повиснуть на страховочном тросе, не обматывая и не причиняя вреда пользователю.

Проденьте страховочной трос (22) петлей через рукоятку (17) и пропустите конец с карабином через петлю. При затягивании петли следите за тем, чтобы она лежала точно в зоне крепления (21) и не перекручивалась. Перед каждым использованием проверяйте страховочный трос и правильность его крепления к электроинструменту и точке крепления (23).