# نحوه نصب فک های برش (رجوع کنید به تصاویر A−E)

همیشه فک های برش (3) را در جهت صحیح و به درستی نصب کنید. اتصال نادرست یا شل می تواند باعث شکستن فک های برش شود که می تواند منجر به آسیب‌های شخصی در اثر پرتاب قطعات شکسته شود.(رجوع کنید به تصویر A).

با استفاده از سوهان، پلیسه های موجود در فک‌های برش را جدا کنید (3).

همیشه از یک جفت فک برش استفاده کنید (3). این شامل یک فک برش است که با یک نقطه مشخص شده است و فک برش دیگری که با دو نقطه مشخص شده است.(رجوع کنید به تصویر D). جفت فک های برش بین نگهدارنده متحرک (2) و نگهدارنده ثابت (4) را می توان تعویض کرد.

بررسی کنید، که نگهدارنده های (2) و (4) در فک های برش (3) به طور کامل باز شوند. اگر این چنین نیست، باتری قابل شارژ را وارد کنید، و کلید ماشه (14) را فشار دهید، تا نگهدارنده ها به طور کامل باز شوند. باتری قابل شارژ را دوباره خارج کنید.

کلید تعویض (13) را روی موقعیت قفل قرار دهید (رجوع کنید به تصویر C).

پیچ ها (18) را توسط آچار آلن ارائه شده (8) خارج کنید.

فک های برش (3) را در موقعیت صحیح در نگهدارنده ها (2) و (4) قرار دهید. فک های برش (3) را با پیچ ها (18) دوباره محکم کنید.

نکته: جفت فک های برش (3) را تنها زمانی می توان در ابزار برقی پیچ کرد، که قسمت های جلویی برچسب‌گذاری شده رو به روی هم باشند. جهت فک های برش باید مطابق با اندازه رزوه ای باشد که قرار است برش داده شود (رجوع کنید به تصویر D).