# Teknisk information

Gängstångskap |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Märkspänning | V= | 18
Snittkapacitet
Mjukt stål |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Rostfritt stål |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Mått (L x B x H) | mm | 221 x 133 x 272
ViktA) | kg | 3,4
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 till +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftB) och vid lagring | °C | −20 till +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Rekommenderade laddare |  | GAL 18...

A)

  Utan batteri (du hittar batteriets vikt på www.bosch-professional.com.)

B)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.