# Cara penggunaan

##

- Selalu atur switch (13) ke posisi terkunci jika perkakas listrik tidak digunakan.

- Sebelum dioperasikan, pastikan switch(13) berada pada posisi yang benar.

- Jangan gerakkan switch (13) ketika tombol pemicu dioperasikan (14) . Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada perkakas listrik.

Untuk memulai operasi pemotongan, atur switch (13) ke posisi pemotongan (posisi a, ) dan tekan tombol pemicu (14). Untuk membalikkan arah gerakan, atur switch (13) ke posisi sebaliknya (posisi b, ) dan tahan tombol pada posisi ini sambil menekan tombol pemicu. Ketika switch dan tombol pemicu dilepas, perkakas listrik otomatis beralih ke posisi terkunci . Ketika tombol pemicu (14) terus ditekan, perkakas listrik akan melalui satu siklus penuh dan otomatis berhenti pada posisi terbuka penuh. Untuk mengunci tombol pemicu (14), atur switch (13) ke posisi terkunci . Pada posisi ini, tombol pemicu (14) tidak dapat dioperasikan.

Catatan: Jangan memotong batang berulir ketika arah gerakannya terbalik! Hal ini menyebabkan kerusakan pada perkakas listrik. Operasikan perkakas listrik dengan arah gerakan terbalik hanya saat mesin dalam keadaan diam dan hanya untuk membuka rahang pemotong (3) sepenuhnya.

Catatan: Jika tombol pemicu (14) dilepas setelah pemotongan ketika rahang pemotong (3) terbuka dan switch (13) diatur ke posisi sebaliknya, rahang pemotong akan menutup. Rahang pemotong akan terbuka lagi ketika tombol pemicu ditekan kembali.

##

Atur ukuran ulir batang berulir yang akan dipotong pada pemandu batang berulir (5). Hal ini akan membuat permukaan dudukan M6/M8 dan M10/M12 untuk batang berulir ke orientasi yang benar.
Sebelum mengoperasikan tombol pemicu (14), masukkan batang berulir dan sesuaikan ulirnya dengan ulir pada rahang pemotong (3) pada dudukan stasioner (4). Penyelarasan ulir yang tidak tepat dapat menyebabkan rahang pemotong (3) patah dan mengakibatkan cedera akibat pecahan yang terlontar atau merusak ulir sehingga mur tidak lagi dapat dipasang.
Sebelum memotong, tempatkan batang berulir pada sudut kanan terhadap garis potong (19) (lihat gambar G) dan pastikan bahwa batang berulir bersentuhan baik dengan pemandu batang yang telah diatur sebelumnya.
Untuk memulai operasi pemotongan, pastikan switch (13) berada pada posisi pemotongan (posisi a, , lihat gambar C) dan terus tekan tombol pemicu (14). Rahang pemotong pada dudukan yang dapat digerakkan (2) tumpang tindih dengan rahang pemotong pada dudukan stasioner (4), kemudian kembali lagi. Jika tombol pemicu (14) dilepas sebelum pemotongan selesai, rahang pemotong (3) akan berhenti.

Catatan: Jika batang berulir yang dipotong terbuat dari logam ulet seperti baja tahan karat, tepi tajam dapat terbentuk pada ujung potongan. Untuk itu, hilangkan tepi tajam dengan kikir.

##

Jika tombol pemicu (14) terus ditekan, (2) dan (4) pada rahang pemotong (3) akan menutup sekali sebelum kembali ke posisi terbuka penuh dan kemudian berhenti. Lepaskan tombol pemicu (14) dan tekan kembali untuk memulai urutan pemotongan berikutnya.

##

Kunci L (8) yang disediakan dapat disimpan pada perkakas listrik untuk mencegah kehilangan. Untuk melepas kunci L, keluarkan baterai dan cabut kunci L. Setelah digunakan, simpan kembali kunci L di perkakas listrik dan masukkan baterai.

##

Lampu kerja (16) memungkinkan area kerja mendapat penerangan ketika pencahayaan kurang baik.

Perhatian: Jangan melihat lampu secara langsung!

Tekan tombol pemicu (14) sebentar saja untuk menyalakan lampu kerja (16) tanpa menyalakan mesin. Tekan tombol pemicu dengan kuat jika ingin memotong batang berulir. Lampu kerja otomatis menyala selama pengoperasian. Lampu akan menyala selama tombol pemicu ditekan. Lampu kerja akan mati sekitar 15 detik setelah tombol pemicu dilepas.

##

Untuk memotong secara presisi, posisikan pemandu batang berulir (5) sesuai dengan diameter batang berulir yang akan dipotong (M6/M8 atau M10/M12).

Sebelum memotong, tempatkan batang berulir tegak lurus dengan garis potong (19). Pastikan ulir batang berulir dan ulir dudukan stasioner saling mengunci (lihat gambar K). Pastikan juga batang berulir memiliki kontak yang baik dengan kedua permukaan pemandu batang (lihat G) dan pegang batang berulir pada posisi ini dengan kuat. Proses pemotongan menciptakan gaya reaksi yang dapat memiringkan batang berulir. Miringnya batang berulir dapat mengakibatkan kualitas pemotongan yang buruk, macetnya batang berulir, dan kerusakan pada rahang pemotong atau batang berulir. Oleh karena itu, pegang batang berulir selama pemotongan sesuai dengan orientasi yang dijelaskan.

##

Gunakan pembatas kedalaman (10)jika ingin memotong batang berulir dengan panjang yang sama atau memotong batang berulir dengan jarak panjang yang ditentukan dari permukaan.
Tekan tombol(9) dan masukkan pembatas kedalaman. Pastikan sisi bergerigi pembatas kedalaman menghadap sisi bergerigi tombol. Pembatas kedalaman (10) memiliki dua skala pengukuran (milimeter dan inci). Untuk menggunakan skala yang diinginkan, putar pembatas kedalaman (10). Sejajarkan nilai panjang yang diinginkan pada pembatas kedalaman (10) dengan permukaan referensi pembatas kedalaman (11) (lihat gambar I). Untuk mengunci pembatas kedalaman, lepaskan kembali tombol (9).

Jangan angkat perkakas listrik dengan memegang pembatas kedalaman (10). Jika tidak, perkakas listrik dapat jatuh dan menyebabkan cedera dan/atau kerusakan pada perkakas listrik.