# Tekniske data

Gevindstangsklipper |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Nominel spænding | V= | 18
Klippeydelse
Blødt stål |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Rustfrit stål |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Mål (L x B x H) | mm | 221 x 133 x 272
VægtA) | kg | 3,4
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftB) og ved opbevaring | °C | -20 … +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Anbefalede ladere |  | GAL 18...

A)

  Uden akku (akkuernes vægt fremgår af www.bosch-professional.com)

B)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.