# Lõikepakkide paigaldamine (vt jooniseid A−E)

Paigaldage lõikepakid (3) alati õiges suunas ja laitmatult kinnitatuna. Vale või lõtv paigaldus võib põhjustada lõikepakkide murdumise, mille tagajärjeks võivad olla väljapaiskuvatest killukestest tingitud inimvigastused (vt joonist A).

Eemaldage võimalikud kraadid lõikepakkidelt viiliga (3).

Kasutage alati lõikepakkide paari (3). See koosneb ühe täpiga tähistatud lõikepakist ja kahe täpiga tähistatud lõikepakist (vt joonist D). Lõikepakkide paari võib liikuva kinnituskoha (2) ja statsionaarse kinnituskoha (4) vahel vahetada.

Kontrollige, kas kinnituskohad (2) ja (4) on lõikepakkidel (3) täielikult avatud. Kui see nii ei ole, sisestage aku ja vajutage päästiklülitit (14), kuni kinnituskohad on täielikult avatud. Eemaldage aku uuesti.

Seadke ümberlüliti (13) lukustusasendisse (vt joonist C).

Keerake kruvid (18) kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (8) välja.

Sisestage lõikepakid (3) õiges asendis kinnituskohtadesse (2) ja (4). Kinnitage lõikepakid (3) uuesti kruvidega (18).

Juhis: lõikepakkide paari (3) saab elektrilisse tööriista kruvida ainult siis, kui kirjaga esiküljed on teiseteise poole pööratud. Lõikepakkide suund peab olema vastavalt lõigatavale keermesuurusele (vt joonist D).