# Montieren der Schneidbacken (siehe Bilder A−E)

Montieren Sie die Schneidbacken (3) immer in der korrekten Orientierung und einwandfrei gesichert. Falsche oder lockere Anbringung kann einen Bruch der Schneidbacken verursachen, was zu Personenschäden durch herausgeschleuderte Bruchstücke führen kann (siehe Bild A).

Entfernen Sie eventuell vorhandene Grate mit einer Feile von den Schneidbacken (3).

Verwenden sie immer ein Schneidbackenpaar (3). Dieses besteht aus einer Schneidbacke gekennzeichnet mit einem Punkt und einer Schneidbacke gekennzeichnet mit zwei Punkten (siehe Bild D). Das Schneidbackenpaar kann zwischen der beweglichen Aufnahme (2) und stationären Aufnahme (4) getauscht werden.

Prüfen Sie, ob die Aufnahmen (2) und (4) der Schneidbacken (3) vollständig geöffnet sind. Wenn das nicht der Fall ist, setzen Sie den Akku ein, und betätigen Sie den Auslöseschalter (14), bis die Aufnahmen vollständig geöffnet sind. Entfernen Sie den Akku wieder.

Stellen Sie den Umschalter (13) auf die Verriegelungsposition (siehe Bild C).

Drehen Sie die Schrauben (18) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (8) heraus.

Setzen Sie die Schneidbacken (3) lagerichtig in die Aufnahmen (2) und (4) ein. Sichern Sie die Schneidbacken (3) wieder mit den Schrauben (18).

Hinweis: Das Schneidbackenpaar (3) lässt sich nur im Elektrowerkzeug verschrauben, wenn die beschrifteten Stirnseiten einander zugewandt sind. Die Orientierung der Schneidbacken muss entsprechend der zu schneidenden Gewindegröße erfolgen (siehe Bild D).