# Këshilla pune

##

Asnjëherë mos u përpiqni ta hiqni me forcë veglën elektrike nga shufra e filetuar. Kjo mund të shkaktojë një fillim të papritur, i cili mund të rezultojë në lëndim personal ose dëmtim të nofullave prerëse (3) dhe të veglës elektrike.

Nëse dëshironi të ndaloni prerjen para kohe, lëshoni çelësin e këmbëzës (14). Vegla elektrike fiket. Vendoseni ndërprerësin (13) në pozicionin e kundërt (pozicioni b, ) dhe mbajeni të shtypur ndërsa përdorni çelësin e këmbëzës (14) derisa shufra e filetuar të çlirohet plotësisht nga nofullat prerëse (3) dhe vegla elektrike të ndalojë automatikisht në pozicionin plotësisht të hapur.

##

Me grepin e varjes (15) ju mund të varni veglën elektrike p.sh. në një shkallë. Për ta bërë këtë, lëkundni grepin e varjes (15) nga jashtë.

Kur përdorni veglën elektrike, palosni grepin e varjes (15) derisa të klikojë në vend.

Grepi i varjes (15) nuk është i destinuar për lidhjen e veglës elektrike me një person (p.sh. në një rrip). Në asnjë rrethanë nuk duhet ta varni mjetin elektrik në një vend me erë ose në një sipërfaqe potencialisht të paqëndrueshme.

##

Veproni si më poshtë nëse dëshironi të prisni një shufër të filetuar fikse (p.sh. një shufër me filetim e montuar në tavanin ose murin e një ndërtese).
Sigurohuni që udhëzuesi i shufrës së filetuar (5) të jetë rregulluar që të përputhet me madhësinë e fillit që do të pritet dhe që nofullat prerëse (3) të jenë plotësisht të hapura. Vendoseni veglën elektrike në mënyrë që shufra e filetuar të jetë midis nofullave prerëse (3). Ndërsa shufra e filetuar kontakton udhëzuesin e shufrës së filetuar (5), ato e rreshtojnë fillin e shufrës së filetuar me atë të nofullës prerëse të palëvizshme.
Përdorni dorën tuaj të lirë për të kapur pjesën e shufrës së filetuar pasi ajo mund të bjerë pas procesit të prerjes. Mbajeni veglën elektrike me një shtrëngim të fortë dhe prisni forca reagimi. Mbajeni çelësin e këmbëzës (14) të shtypur derisa prerja të përfundojë.
Mund të përdorni ndalesën e thellësisë (10) për të prerë shufrën e filetuar në një distancë të caktuar nga një sipërfaqe. Përpara se ta vini në kontakt me sipërfaqen ndalesën e thellësisë (10), sigurohuni që maja e ndalesës së thellësisë (10) si dhe ana e përparme (1) e veglës elektrike të mos kenë papastërti. Përndryshe, ju mund të ndotni sipërfaqen.
Rregulloni ndalesën e thellësisë (10) në masën tuaj të dëshiruar. Vendoseni veglën elektrike në mënyrë që maja e ndalesës së thellësisë të jetë në kontakt me sipërfaqen nga e cila del shufra e filetuar dhe vazhdoni punën e prerjes siç përshkruhet më sipër.

##

Për punë të thjeshta, mund të prisni shufra të filetuara duke mbajtur veglën elektrike në njërën dorë dhe duke e drejtuar shufrën e filetuar që të pritet me dorën tjetër. Për ta bërë këtë, veproni si më poshtë.
Sigurohuni që udhëzuesi i shufrës së filetuar (5) të jetë rregulluar që të përputhet me madhësinë e fillit që do të pritet dhe që nofullat prerëse (3) të jenë plotësisht të hapura.
Vendoseni veglën elektrike në mënyrë që shufra e filetuar të jetë midis nofullave prerëse (3). Me shufrën e filetuar që prek udhëzuesin e shufrës së filetuar (5), rreshtoni fijet e shufrës së filetuar me ato të nofullës prerëse të palëvizshme. Mbani mend se pjesa do të bjerë pas procesit të prerjes. Mbajeni veglën elektrike dhe shufrën e filetuar me një kapje të fortë dhe prisni forca reagimi.
Mbajeni çelësin e këmbëzës (14) të shtypur derisa të përfundojë procesi i prerjes. Kur prisni shufra të filetuara të gjata ose me madhësi të mëdha filetosh që janë të vështira për t'u mbajtur me dorë, vendoseni veglën elektrike me mbështetëset anësore (12) në një sipërfaqe horizontale (shih figurën M).
Vëreni veglën elektrike me njërën dorë ndërsa kapeni fort shufrën e filetuar që do të pritet me dorën tjetër. Për ta bërë këtë, veproni si më poshtë. Sigurohuni që udhëzuesi i shufrës së filetuar (5) të jetë rregulluar që të përputhet me madhësinë e fillit që do të pritet dhe që nofullat prerëse (3) të jenë plotësisht të hapura. Vendoseni shufrën e filetuar në mënyrë që të jetë midis nofullave prerëse (3). Me shufrën e filetuar që prek udhëzuesin e shufrës së filetuar (5), rreshtoni fijet e shufrës së filetuar me ato të nofullës prerëse të palëvizshme. Mbajeni veglën elektrike dhe shufrën e filetuar me një kapje të fortë dhe prisni forca reagimi. Mbajeni çelësin e këmbëzës (14) të shtypur derisa të përfundojë procesi i prerjes.
Për të prerë shufrat të filetuara të lirshme në një gjatësi të paracaktuar, kryeni gjithashtu hapat e mëposhtëm. Rregulloni ndalesën e thellësisë (10) në masën tuaj të dëshiruar. Vendosni një objekt të përshtatshëm në mënyrë që të prekë ndalesën e thellësisë (10). Vendosni një shufër të filetuar në veglën elektrike siç përshkruhet më sipër dhe sigurohuni gjithashtu që ajo të prekë objektin. Kini kujdes që të mos lëvizni objektin e vendosur.

##

Kur ruani veglën elektrike, hiqni baterinë (6).

Hiqni pluhurin nga nofullat prerëse (3) dhe pjesët lëvizëse.

##

Një palë nofulla prerëse përbëhet gjithmonë nga dy nofulla prerëse (3), njëra prej të cilave shënohet me një pikë dhe tjetra me dy pika. Gjithmonë zëvendësoni nofullat prerëse të konsumuara ose të dëmtuara në çift shih Montimi i nofullave prerëse (shih figurën A−E).
Çifti i nofullave prerëse mund të ndërrohet midis mbajtësit të lëvizshëm (2) dhe mbajtësit të palëvizshëm (4).
Shënim Sigurohuni që dy nofullat prerëse (3) të jenë të orientuara sipas madhësisë së fillit që do të pritet (shih figurën D). Një nofull prerëse (3) për madhësitë e fijeve metrike ka një buzë prerëse për çdo madhësi fije. Kjo është e vendosur në anën e etiketuar të nofullës prerëse (3). Nofullat prerëse (3) mund të vidhosen së bashku vetëm në pozicionin e duhur, me dy anët e etiketuara përballë njëra-tjetrës.