# طرز کار با دستگاه

- فک های برش (3) را در صورت پریده شدن لبه های برش یا تغییر شکل آنها، تعویض کنید (رجوع کنید به تصویر E). به ادامه نکات توجه کنید ‏ رجوع کنید به نحوه تعویض فک های برش‏.

- فک های برش ‏(3)‏ خیلی تیز هستند. به همین دلیل، دست های خود را همواره از لبه های برش و قسمت های متحرک دور نگه دارید. قطعات کوتاهی که دست ها به فک های برش نزدیک می شوند، را کوتاه نکنید. خطر وارد آمدن آسیب جدی یا از دست دادن اندام وجود دارد.

- اطمینان حاصل کنید، که فک های برش ‏(3)‏ با اندازه صحیح روی ابزار برقی نصب شوند و هر دو فک برش به درستی جهت گیری شده باشند. قبل از برش، اندازه رزوه درج شده روی فک های برش را بررسی کنید.

- قبل از فعال کردن کلید ماشه ‏(14)‏ میله رزوه دار را طوری وارد کنید که رزوه های آن با فک ثابت برش مطابقت داشته باشد. تراز نادرست رزوه ها می تواند باعث شکسته شدن فک های برش و آسیب های شخصی در اثر پرتاب قطعات شود.

اتصال تجهیزات حفاظت در برابر سقوط
راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه
راهنمائی‌های عملی