# Υποδείξεις εργασίας

##

Μην προσπαθήσετε ποτέ να βγάλετε το ηλεκτρικό εργαλείο με τη βία από την κοχλιοτομημένη ράβδο. Έτσι μπορεί να προκύψει μια απροσδόκητη εκκίνηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ατόμων ή ζημιά στις σιαγόνες κοπής (3) και στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Όταν θέλετε να διακόψετε πρόωρα την κοπή, αφήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης (14) ελέυθερο. Το ηλεκτρικό εργαλείο απενεργοποιείται. Θέστε τον διακόπτη αλλαγής λειτουργίας (13) στη θέση αντιστροφής (θέση b, ) και κρατήστε τον πατημένο, ενώ πατάτε τον διακόπτη ενεργοποίησης (14), μέχρι η κοχλιοτομημένη ράβδος να λυθεί εντελώς από τις σιαγόνες κοπής (3) και το ηλεκτρικό εργαλείο να ακινητοποιηθεί αυτόματα στην εντελώς ανοιχτή θέση.

##

Με το άγκιστρο ανάρτησης (15) μπορείτε να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο π.χ. σε μια σκάλα. Στρέψτε γι’ αυτό το άγκιστρο ανάρτησης (15) προς τα έξω.

Διπλώστε το άγκιστρο ανάρτησης (15) ξανά, μέχρι να ασφαλίσει, όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο.

Το άγκιστρο ανάρτησης (15) δεν είναι κατάλληλο, για τη στερέωση του ηλεκτρικού εργαλείου σε ένα άτομο (π.χ. στη ζώνη). . Μην αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε καμία περίπτωση σε μια θέση που φυσάει ή σε μια δυνητικά ασταθή επιφάνεια.

##

Ενεργήστε ως ακολούθως, όταν θέλετε να κόψετε μια σταθερά στερεωμένη κοχλιοτομημένη ράβδο (π.χ. μια συναρμολογημένη κοχλιοτομημένη ράβδο στην οροφή ή στον τοίχο ενός κτιρίου).
Βεβαιωθείτε, ότι ο οδηγός κοχλιοτομημένων ράβδων (5) είναι κατάλληλα ρυθμισμένος για το μέγεθος σπειρώματος που πρόκειται να κοπεί και οι σιαγόνες κοπής (3) είναι εντελώς ανοιχτές. Τοποθετήστε το ηλεκτρικό εργαλείο έτσι, ώστε η κοχλιοτομημένη ράβδος να βρίσκεται μεταξύ των σιαγόνων κοπής (3). Κατά τη διάρκεια που η κοχλιοτομημένη ράβδος ακουμπά στον οδηγό κοχλιοτομημένων ράβδων (5), ευθυγραμμίστε το σπείρωμα της κοχλιοτομημένης ράβδου στο σπείρωμα της σταθερής σιαγόνας κοπής.
Πιάστε με το ελεύθερο χέρι σας το απόκομμα της κοχλιοτομημένης ράβδου, επειδή αυτό μετά τη διαδικασία κοπής μπορεί να πέσει κάτω. Κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο με σταθερή λαβή και υπολογίζετε με δυνάμεις αντίδρασης. Κρατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης (14) πατημένο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κοπής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό βάθους (10), για να κόψετε την κοχλιοτομημένη ράβδο σε μια ορισμένη απόσταση από μια επιφάνεια. Προτού να φέρετε τον οδηγό βάθους (10) σε επαφή με την επιφάνεια, βεβαιωθείτε, ότι η άκρη του οδηγού βάθους (10) καθώς και η μετωπική πλευρά (1) του ηλεκτρικού εργαλείου είναι καθαρές. Διαφορετικά μπορεί να λερώσετε την επιφάνεια.
Ρυθμίστε τον οδηγό βάθους (10) στην επιθυμητή διάσταση. Τοποθετήστε το ηλεκτρικό εργαλείο έτσι, ώστε η άκρη του οδηγού βάθους να είναι σε επαφή με την επιφάνεια από την οποία προεξέχει η κοχλιοτομημένη ράβδος και συνεχίστε τη διαδικασία κοπής, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

##

Στις απλές εργασίες μπορείτε να κόψετε κοχλιοτομημένες ράβδους, κρατώντας το ηλεκτρικό εργαλείο στο ένα χέρι και οδηγώντας την κοχλιοτομημένη ράβδο που πρόκειται να κοπεί με το άλλο χέρι. Γι’ αυτό ενεργήστε ως ακολούθως.
Βεβαιωθείτε, ότι ο οδηγός κοχλιοτομημένων ράβδων (5) είναι κατάλληλα ρυθμισμένος για το μέγεθος σπειρώματος που πρόκειται να κοπεί και οι σιαγόνες κοπής (3) είναι εντελώς ανοιχτές.
Τοποθετήστε το ηλεκτρικό εργαλείο έτσι, ώστε η κοχλιοτομημένη ράβδος να βρίσκεται μεταξύ των σιαγόνων κοπής (3). Κατά τη διάρκεια που η κοχλιοτομημένη ράβδος ακουμπά στον οδηγό κοχλιοτομημένων ράβδων (5), ευθυγραμμίστε το σπείρωμα της κοχλιοτομημένης ράβδου στο σπείρωμα της σταθερής σιαγόνας κοπής. Λάβετε υπόψη, ότι το απόκομμα μετά τη διαδικασία κοπής πέφτει κάτω. Κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο καθώς και τη κοχλιοτομημένη ράβδο με σταθερή λαβή και υπολογίζετε με δυνάμεις αντίδρασης.
Κρατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης (14) πατημένο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κοπής. Όταν κόβετε μακριές κοχλιοτομημένες ράβδους ή μεγάλα μεγέθη σπειρώματος, που δύσκολα συγκρατούνται με το χέρι, τοποθετήστε ηλεκτρικό εργαλείο με τις πλευρικές επιφάνειες έδρασης (12) πάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια (βλέπε εικόνα M).
Χειριστείτε με το ένα χέρι το ηλεκτρικό εργαλείο, ενώ με το άλλο χέρι οδηγείτε την κοχλιοτομημένη ράβδος που πρόκειται να κοπεί με σταθερή λαβή. Γι’ αυτό ενεργήστε ως ακολούθως. Βεβαιωθείτε, ότι ο οδηγός κοχλιοτομημένων ράβδων (5) είναι κατάλληλα ρυθμισμένος για το μέγεθος σπειρώματος που πρόκειται να κοπεί και οι σιαγόνες κοπής (3) είναι εντελώς ανοιχτές. Τοποθετήστε την κοχλιοτομημένη ράβδο έτσι, ώστε να βρίσκεται μεταξύ των σιαγόνων κοπής (3). Κατά τη διάρκεια που η κοχλιοτομημένη ράβδος ακουμπά στον οδηγό κοχλιοτομημένων ράβδων (5), ευθυγραμμίστε το σπείρωμα της κοχλιοτομημένης ράβδου στο σπείρωμα της σταθερής σιαγόνας κοπής. Κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο καθώς και τη κοχλιοτομημένη ράβδο με σταθερή λαβή και υπολογίζετε με δυνάμεις αντίδρασης. Κρατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης (14) πατημένο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κοπής.
Για την κοπή ελεύθερων κοχλιοτομημένων ράβδων σε μια προρρυθμισμένη διάσταση, εκτελέστε επιπλέον τα ακόλουθα βήματα. Ρυθμίστε τον οδηγό βάθους (10) στην επιθυμητή διάσταση. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο αντικείμενο έτσι, ώστε αυτό να ακουμπά στον οδηγό βάθους (10). Τοποθετήστε μια κοχλιοτομημένη ράβδο, όπως περιγράφεται πιο πάνω, στο ηλεκτρικό εργαλείο και προσέξτε επιπλέον, ώστε αυτή να αγγίζει το αντικείμενο. Προσέξτε εδώ, να μη μετατοπίσετε το τοποθετημένο αντικείμενο.

##

Όταν αποθηκεύετε το ηλεκτρικό εργαλείο, αφαιρέστε την μπαταρία (6).

Απομακρύνετε τη σκόνη από τις σιαγόνες κοπής (3) και τα κινητά μέρη.

##

Ένα ζεύγος σιαγόνων κοπής αποτελείται πάντοτε από δύο σιαγόνες κοπής (3), από τις οποίες η μια σιαγόνα κοπής είναι επισημασμένη με μια κουκκίδα και η άλλη σιαγόνα κοπής με δύο κουκκίδες. Αντικαθιστάτε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες σιαγόνες κοπής πάντοτε κατά ζεύγος βλέπε Συναρμολόγηση των σιαγόνων κοπής (βλέπε εικόνες A−E).
Το ζεύγος σιαγόνων κοπής μπορεί να αντικατασταθεί μεταξύ της κινητής υποδοχής (2) και της σταθερής υποδοχής (4).
Υπόδειξη: Προσέξτε, ώστε οι δύο σιαγόνες κοπής (3) να είναι προσανατολισμένες αντίστοιχα με τα μεγέθη σπειρώματος που πρόκειται να κοπούν (βλέπε εικόνα D). Μια σιαγόνα κοπής (3) για μετρικό μέγεθος σπειρώματος ανάλογα με το μέγεθος του σπειρώματος έχει μια ακμή κοπής. Αυτή βρίσκεται στην επισημασμένη πλευρά της σιαγόνας κοπής (3). Οι σιαγόνες κοπής (3) μπορούν να βιδωθούν μόνο στη σωστή θέση, εδώ δείχνουν οι δύο επισημασμένες πλευρές η μια προς την άλλη.