# Petunjuk pengoperasian

##

Jangan sekali-kali mencoba melepaskan perkakas listrik secara paksa dari batang berulir. Hal ini dapat menyebabkan perkakas listrik hidup secara tiba-tiba yang dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan pada rahang pemotong (3) dan perkakas listrik.

Jika ingin menghentikan pemotongan sebelum waktunya, lepaskan tombol pemicu (14). Perkakas listrik akan mati. Atur switch (13) ke posisi sebaliknya (posisi b, ) dan tahan sambil menekan tombol pemicu (14) hingga batang berulir benar-benar terlepas dari rahang pemotong (3) dan perkakas listrik otomatis berhenti pada posisi terbuka penuh.

##

Dengan kait untuk menggantung (15), perkakas listrik dapat digantungkan, misalnya, pada tangga. Untuk melakukan ini, putar kait untuk menggantung (15) ke arah luar.

Bila menggunakan perkakas listrik, lipat kembali kait untuk menggantung (15) hingga terkunci pada tempatnya.

Kait untuk menggantung (15) tidak cocok digunakan untuk mengikat perkakas listrik pada seseorang (misalnya pada ikat pinggang). Jangan pernah menggantung perkakas listrik di tempat yang berangin atau di permukaan yang bisa saja tidak stabil.

##

Ikuti langkah-langkah berikut jika ingin memotong batang berulir yang terpasang (misalnya batang berulir yang dipasang di langit-langit atau dinding bangunan).
Pastikan pemandu batang berulir (5) diatur sesuai dengan ukuran ulir yang akan dipotong dan rahang pemotong (3) terbuka sempurna. Posisikan perkakas listrik sehingga batang berulir berada di antara rahang pemotong (3). Saat batang berulir bersentuhan dengan pemandu batang berulir (5), ulir batang berulir dan ulir dudukan statis diselaraskan.
Pegang potongan batang berulir dengan tangan satunya karena bagian tersebut bisa jatuh setelah proses pemotongan. Pegang perkakas listrik dengan kuat dan perkirakan adanya gaya reaksi. Tekan terus tombol pemicu (14) hingga proses pemotongan selesai.
Pembatas kedalaman (10) dapat digunakan untuk memotong batang berulir dengan jarak yang ditentukan dari permukaan. Sebelum menyentuhkan pembatas kedalaman (10) dengan permukaan, pastikan ujung pembatas kedalaman (10) dan sisi depan (1) perkakas listrik bebas dari kotoran. Jika tidak, permukaan bisa menjadi kotor.
Atur pembatas kedalaman (10) sesuai dengan pengukuran yang diinginkan. Posisikan perkakas listrik sehingga ujung pembatas kedalaman menyentuh permukaan tempat batang berulir menonjol dan lanjutkan proses pemotongan seperti yang dijelaskan di atas.

##

Untuk pekerjaan sederhana, batang berulir dapat dipotong dengan satu tangan memegang perkakas listrik dan tangan lainnya memegang batang berulir yang akan dipotong. Untuk melakukan ini, ikuti langkah berikut.
Pastikan bahwa pemandu batang berulir (5) diatur sesuai dengan ukuran ulir yang akan dipotong dan rahang pemotong (3) terbuka sempurna.
Posisikan perkakas listrik sehingga batang berulir berada di antara rahang pemotong (3). Saat batang berulir bersentuhan dengan pemandu batang berulir (5), ulir batang berulir dan ulir dudukan statis diselaraskan. Ingat bahwa potongan akan jatuh setelah proses pemotongan. Pegang perkakas listrik serta batang berulir dengan kuat dan perkirakan adanya gaya reaksi.
Tekan terus tombol pemicu (14) hingga proses pemotongan selesai. Saat memotong batang berulir panjang yang sulit dipegang dengan tangan, letakkan perkakas listrik dengan permukaan pendukung (12) samping pada permukaan horizontal (lihat gambar M).
Operasikan perkakas listrik dengan satu tangan sambil memegang erat batang berulir yang akan dipotong dengan tangan lainnya. Untuk melakukan ini, ikuti langkah berikut. Pastikan bahwa pemandu batang berulir (5) diatur sesuai dengan ukuran ulir yang akan dipotong dan rahang pemotong (3) terbuka sempurna. Posisikan batang berulir di antara rahang pemotong (3). Saat batang berulir bersentuhan dengan pemandu batang berulir (5), ulir batang berulir dan ulir dudukan statis diselaraskan. Pegang perkakas listrik serta batang berulir dengan kuat dan perkirakan adanya gaya reaksi. Tekan terus tombol pemicu (14) hingga proses pemotongan selesai.
Untuk memotong batang berulir longgar atau lepas sesuai dengan panjang yang telah ditentukan, lakukan langkah-langkah tambahan berikut ini. Atur pembatas kedalaman (10) sesuai dengan pengukuran yang diinginkan. Letakkan benda yang sesuai hingga menyentuh pembatas kedalaman (10). Posisikan batang berulir pada perkakas listrik seperti penjelasan di atas dan pastikan juga batang berulir menyentuh benda tersebut. Berhati-hatilah agar tidak menggeser benda yang diletakkan.

##

Saat menyimpan perkakas listrik, lepaskan baterai (6).

Bersihkan debu dari rahang pemotong (3) dan komponen yang bergerak.

##

Sepasang rahang pemotong selalu terdiri dari dua rahang pemotong (3), yang satu ditandai dengan satu titik dan yang lainnya dengan dua titik. Selalu ganti rahang pemotong yang aus atau rusak secara berpasangan lihat Memasang rahang pemotong (lihat gambar A−E).
Sepasang rahang pemotong dapat ditukar di antara dudukan yang dapat digerakkan (2) dan dudukan statis (4).
Catatan: Pastikan kedua rahang pemotong (3) diarahkan sesuai dengan ukuran ulir yang akan dipotong (lihat gambar D). Sebuah rahang pemotong (3) untuk ukiran-uksiran ulir metrik memiliki satu bilah pemotong untuk masing-masing ukuran. Letaknya ada di sisi rahang pemotong (3)yang ditandai. Rahang pemotong (3) disekrup pada posisi yang benar apabila kedua sisi yang ditandai saling berhadapan.