# Mise en marche

##

- Placez toujours le sélecteur (13) dans la position verrouillage quand vous n’utilisez pas l’outil électroportatif.

- Avant toute utilisation, assurez-vous que le sélecteur (13) se trouve dans la bonne position.

- Ne changez pas de position le sélecteur (13) quand la gâchette (14) est actionnée. L’outil électroportatif risquerait d’être endommagé.

Pour démarrer une coupe, placez le sélecteur (13) dans la position de coupe (position a, ) et actionnez la gâchette (14). Pour inverser le sens de déplacement, placez le sélecteur (13) dans la position inversion (position b, ) et maintenez le sélecteur dans cette position pendant que vous actionnez la gâchette. Quand vous relâchez le sélecteur et la gâchette, l’outil électroportatif revient dans la position verrouillage . Quand vous maintenez la gâchette (14) actionnée, l’outil électroportatif effectue un cycle complet et s’arrête automatiquement dans la position d’ouverture complète. Pour bloquer la gâchette (14), placez le sélecteur (13) dans la position verrouillage . Dans cette position, la gâchette (14) ne peut pas être actionnée.

Remarque : Ne sectionnez pas de tiges filetées quand le sens de déplacement est inversé et donc que le sélecteur se trouve dans la position inversion. L’outil électroportatif risquerait d’être endommagé. Ne faites fonctionner l’outil électroportatif dans le sens inverse qu’à vide pour ouvrir complètement les matrices de coupe (3).

Remarque : Si vous relâchez la gâchette (14) après la coupe pendant que les matrices de coupe (3) s’ouvrent et que vous placez le sélecteur (13) dans la position inversion, les matrices de coupe se ferment. Elles s’ouvrent à nouveau dès que vous actionnez la gâchette.

##

Réglez sur le guidage de tige filetée (5) la taille de filetage de la tige filetée à sectionner. La surface d’appui M6/M8 et M10/M12 est alors orientée dans le bon sens.
Avant d’actionner la gâchette (14), insérez la tige filetée de façon à ce que ses filets engrènent dans ceux de la matrice de coupe (3) du porte-matrice stationnaire (4). Un mauvais positionnement des filets peut provoquer la cassure des matrices de coupe (3) et des accidents corporels suite à la projection de fragments de métaux et risque d’endommager le filetage de la tige filetée au point de ne plus pouvoir visser d’écrou.
Avant la coupe, placez la tige filetée perpendiculairement à la ligne de coupe (19) (voir figure G) et veillez à ce que la tige filetée soit bien en contact avec le guidage de tige réglé précédemment.
Pour démarrer la coupe, assurez-vous que le sélecteur (13) se trouve dans la position de coupe (position a, , voir figure C) et actionnez la gâchette (14) en continu. La matrice de coupe du porte-matrice mobile (2) se déplace jusqu’à recouvrir la matrice de coupe du porte-matrice stationnaire (4) puis revient en arrière. Si vous relâchez la gâchette (14) avant la fin de la coupe, les matrices de coupe (3) s’immobilisent.

Remarque : Des bavures peuvent apparaître au niveau de la section de coupe si la tige filetée est en métal ductile, p. ex. en acier inoxydable. Ébavurez alors l’extrémité de la tige avec une lime.

##

Lorsque vous maintenez la gâchette (14) actionnée, les porte-matrices (2) et (4) des matrices de coupe (3) se ferment puis s’ouvrent complètement et s’immobilisent. Pour effectuer une nouvelle coupe, relâchez la gâchette (14) et actionnez-la à nouveau.

##

La clé six pans mâle (8) fournie peut être rangée de façon imperdable sur l’outil électroportatif. Pour extraire la clé six pans mâle, retirez la batterie et sortez la clé. Après utilisation, replacez la clé six pans mâle dans l’outil électroportatif et réinsérez la batterie.

##

La LED d’éclairage (16) permet d’éclairer la zone de travail dans les endroits sombres et par faible luminosité.

Attention : Ne regardez pas directement en direction de la LED.

Pour activer la LED d’éclairage (16) sans mettre en marche le moteur, n’appuyez que légèrement sur la gâchette (14). N’actionnez à fond la gâchette que pour effectuer une coupe. La LED d’éclairage s’allume automatiquement lors de la réalisation d’une coupe. Elle reste allumée tant que la gâchette est actionnée. La LED d’éclairage s’éteint env. 15 s après avoir relâché la gâchette.

##

Pour effectuer des coupes précises, placez le guidage de tige filetée (5)̈ dans la position (M6/M8 ou M10/M12) qui correspond au diamètre de la tige filetée à sectionner.

Avant la coupe, placez la tige filetée perpendiculairement à la ligne de coupe (19). Veillez ce faisant à ce que les filets de la tige filetée et les filets de la matrice de coupe stationnaire engrènent les uns dans les autres (voir figure K). Veillez à ce que la tige filetée soit bien en contact avec les deux surfaces du guidage de tige filetée (voir figure G) et maintenez fermement la tige filetée dans cette position. Lors de la réalisation de la coupe apparaît une force de réaction qui risque de faire dévier la tige filetée. Cela peut entraîner une moins bonne qualité de coupe, un coincement de la tige, un risque de détérioration des matrices de coupe ou de la tige filetée. Maintenez pour cette raison la tige filetée dans la position indiquée pendant la coupe.

##

Utilisez la butée de profondeur (10) pour sectionner plusieurs tiges filetées à la même longueur ou pour sectionner des tiges filetées à une distance bien précise d’une surface.
Actionnez le bouton (9) et insérez la butée de profondeur. Veillez à ce que le côté cranté de la butée de profondeur soit orienté du côté cranté du bouton de réglage. La butée de profondeur (10) possède deux échelles graduées (en mm et en pouces). Vous pouvez retourner la butée de profondeur (10) pour utiliser l’autre échelle graduée. Placez la valeur correspondant à la longueur souhaitée sur la butée de profondeur (10) juste au niveau de la surface de référence de la butée de profondeur (11) (voir figure I). Pour bloquer la butée de profondeur, relâchez le bouton de réglage (9).

Ne portez pas l’outil électroportatif par la butée de profondeur (10). L’outil électroportatif risquerait de tomber, d’être endommagé et des personnes risqueraient d’être blessées.