# Montage

- Retirez systématiquement la batterie avant toute intervention sur l’outil électroportatif (maintenance, changement d’accessoire, etc.). Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

- Avant d’insérer la batterie dans l’outil électroportatif, assurez-vous toujours que la gâchette (14) fonctionne correctement et qu’elle revient dans la position ARRÊT lorsqu’elle est relâchée.

Montage des matrices de coupe