# Uvedení do provozu

##

- Vždy nastavte přepínač(13) do zajištěné polohy , když elektrické nářadí nepoužíváte.

- Před spuštěním provozu zajistěte, aby byl přepínač (13) ve správné poloze.

- Nepohybujte přepínačem (13), když je stisknutý spínač (14) . Může to způsobit poškození elektrického nářadí.

Pro spuštění řezání nastavte přepínač (13) do polohy řezání (poloha a, ) a stiskněte spínač (14). Pro otočení směru pohybu nastavte přepínač (13) na obrácenou polohu (poloha b, ) a držte přepínač stisknutý v této poloze a zároveň stiskněte vypínač. Když uvolníte přepínač a spínač, elektrické nářadí se automaticky přepne do zajištěné polohy . Když stále držíte stisknutý spínač (14), projde elektrické nářadí celým cyklem a automaticky se zastaví v úplně otevřené poloze. Pro zajištění spínače (14) nastavte přepínač (13) na zajištěnou polohu . V této poloze nelze spínač (14) stisknout.

Upozornění:Neřezejte závitové tyče, když je směr pohybu obrácený! To by způsobilo poškození elektrického nářadí. Elektrické nářadí používejte s obráceným směrem pohybu jen při chodu naprázdno a pro úplné otevření řezných čelistí (3).

Upozornění: Když uvolníte spínač (14) po řezání, zatímco se řezné čelisti (3) otevřou a nastavíte přepínač (13) na obrácenou polohu, řezné čelisti se zavřou. Otevřou se znovu, když znovu stisknete spínač.

##

Nastavte na vedení závitové tyče (5) velikost závitu řezané závitové tyče. Tím se nastaví opěrná plocha M6/M8 a M10/M12 pro závitovou tyč do správné orientace.
Nasaďte závitovou tyč před stisknutím spínače (14) tak, aby se chody závitu shodovaly s chody závitu řezné čelisti (3) pevného upínání (4). Nesprávné vyrovnání chodů závitu může vést k prasknutí řezných čelistí (3) a způsobit poranění osob odmrštěnými úlomky nebo poškodit závit závitové tyče tak, že nebude možné našroubovat matici.
Umístěte závitovou tyč před řezáním v pravém úhlu k linii řezu (19) (viz obrázek G) a dbejte na to, aby měla závitový tyč správný kontakt s předtím nastaveným vedením tyče.
Pro spuštění řezání zajistěte, aby byl přepínač (13) v poloze řezání (poloha a, , viz obrázek C) a držte stisknutý spínač (14). Řezná čelist v pohyblivém upínání (2) se překryje s řeznou čelistí v pevném upínání (4) a pak se vrátí zpět. Pokud uvolníte spínač (14) před dokončením řezu, řezné čelisti (3) zůstanou stát.

Upozornění: Když řežete závitovou tyč z tvárného kovu, např. z ušlechtilé oceli, mohou na konci řezu vzniknout ostřiny. V tom případě ostřiny odstraňte pilníkem.

##

Když držíte stisknutý spínač (14), zavřou se jednou upínání (2) a (4) řezných čelistí (3), než se vrátí do zcela otevřené polohy, a pak zůstanou stát. Uvolněte spínač (14) a stiskněte ho znovu pro zahájení další sekvence řezání.

##

Dodaný klíč na vnitřní šestihran (8) lze uložit na elektrickém nářadí tak, aby se nemohl ztratit. Pro vyjmutí klíče na vnitřní šestihran odstraňte akumulátor a vytáhněte klíč na vnitřní šestihran. Po použití uložte klíč na vnitřní šestihran znovu do elektrického nářadí a nasaďte akumulátor.

##

Pracovní světlo (16) umožňuje osvětlení pracovní oblasti při nepříznivých světelných podmínkách.

Pozor: Nedívejte se přímo do světla!

Pro zapnutí pracovního světla (16) stiskněte jen lehce spínač (14), aby se přitom nezapnul motor. Pokud chcete řezat závitové tyče, úplně stiskněte spínač. Pracovní světlo se při provozu zapne automaticky. Světlo svítí, dokud je stisknutý spínač. Pracovní světlo zhasne přibližně 15 sekund po uvolnění spínače.

##

Pro provedení přesných řezů nastavte vedení závitové tyče (5)̈ podle průměru řezané závitové tyče do příslušné polohy (M6/M8 nebo M10/M12).

Před řezáním umístěte závitovou tyč kolmo k linii řezu (19). Dbejte na to, aby do sebe chody závitu závitové tyče a chody závitu pevné řezné čelisti zapadly (viz obrázek K). Dbejte také na to, měla závitová tyč dobrý kontakt s oběma plochami vedení tyče (viz obrázek G) a pevně držte závitovou tyč v této poloze. Při řezání vzniká reakční síla, která může způsobit naklonění závitové tyče. Naklonění závitové tyče může způsobit špatnou kvalitu řezu, zaseknutí závitové tyče, poškození řezných čelistí nebo závitové tyče. Proto držte závitovou tyč během řezu v poloze se správnou orientací.

##

Používejte hloubkový doraz (10), pokud chcete řezat závitové tyče o stejné délce nebo chcete odříznout závitové tyče s definovaným přesahem od povrchu.
Stiskněte tlačítko (9) a zasuňte hloubkový doraz. Dbejte na to, aby ozubená strana hloubkového dorazu směřovala k ozubené straně tlačítka. Hloubkový doraz (10) má dvě stupnice (milimetrovou a palcovou). Hloubkový doraz (10) můžete otočit, abyste použili požadovanou stupnici. Nastavte hodnotu požadované délky na hloubkovém dorazu (10) na referenční plochu hloubkového dorazu (11) (viz obrázek I). Pro zajištění hloubkového dorazu znovu uvolněte tlačítko (9).

Nepřenášejte elektrické nářadí za hloubkový doraz (10). V opačném případě může elektrické nářadí spadnout a způsobit poranění a/nebo poškození elektrického nářadí.