# Ставање во употреба

##

- Секогаш поставувајте го прекинувачот (13) за промена на положбата за заклучување , кога не го користите електричниот алат.

- Проверете дали прекинувачот е во правилната положба пред да почнете со работа (13) .

- Не поместувајте го прекинувачот (13) за промена кога е вклучен прекинувачот за активирање (14) . Ова може да го оштети електричниот алат.

За да започнете со сечење, поставете го прекинувачот (13) во положбата за сечење (положба a, ) и притиснете го прекинувачот за активирање (14). За да ја смените насоката на движење, поставете го прекинувачот (13) во обратна положба (положба b, ) и држете го прекинувачот притиснат во оваа положба додека не го притиснете прекинувачот за активирање. Кога ќе ги отпуштите прекинувачот и прекинувачот за активирање, електричниот алат автоматски се префрла во положбата за заклучување . Ако непрекинато го притискате прекинувачот за активирање (14), електричниот алат ќе помине низ цел циклус и автоматски ќе запре на целосно отворената положба. За да го заклучите прекинувачот за активирање (14), поставете го прекинувачот (13) во положбата за заклучување . Во оваа положба, прекинувачот за активирање (14) не може да се активира.

Напомена: Не сечете навојни шипки ако насоката на движење е обратна! Ова ќе го оштети електричниот алат. Работете со електричниот алат само во обратна насока на движење кога е во празен од и целосно да ги отворите челустите за сечење (3).

Напомена: Ако го ослободите прекинувачот за активирање (14) по сечењето додека челустите за сечење (3) се отвораат и го поставите прекинувачот (13) во обратна положба, челустите за сечење ќе се затворат. Тие повторно ќе се отворат кога повторно ќе го притиснете прекинувачот за активирање.

##

Користете го водилката за навојната шипка (5) за да ја поставите големината на навојот на навојната шипка што треба да се исече. Ова ја доведува потпорната површина M6/M8 и M10/M12 за навојната шипка во правилна насока.
Пред да работите со прекинувачот за активирање (14), вметнете ја навојната шипка така што нејзините навои да се совпаѓаат со оние на челуста за сечење (3) на неподвижниот прифат (4). Неправилното порамнување на навоите може да предизвика кршење на челустите за сечење (3) и да предизвика лична повреда поради исфрлените фрагменти или да го оштети навојот на навојната шипка и веќе да не може да се навртува навртката.
Пред сечењето, поставете ја навојната шипка под прав агол на линијата за сечење (19) (види слика G) и проверете дали навојната шипка е во соодветен контакт со претходно приспособената водилка за шипката.
За да започнете со сечење, проверете дали прекинувачот (13) е во положба за сечење (положба a, , види слика C) и постојано притискајте го прекинувачот за активирање (14). Челуста за сечење на подвижниот прифат (2) се преклопува со челуста за сечење на неподвижниот прифат (4) и потоа се враќа. Ако го ослободите прекинувачот за активирање (14) пред да го завршите сечењето, челустите за сечење (3) ќе сопрат.

Напомена: Ако исечете навојна шипка изработена од еластичен метал, како што е нерѓосувачки челик, може да се создадат нерамни делови на крајот од сечењето. Во овој случај, отстранете ги нерамните делови со турпија.

##

Ако непрекинато го притискате прекинувачот за активирање (14), прифатите (2) и (4) челустите за сечење (3) се затвораат еднаш пред да се вратите во целосно отворена положба и потоа да застанете. Ослободете го прекинувачот за активирање (14) и притиснете го повторно за да започне следниот циклус на сечење.

##

Испорачаниот внатрешен шестаголен клуч (8) може безбедно да се чува на електричниот алат. За да го извадите внатрешниот шестаголен клуч, извадете ја батеријата и извлечете го клучот. По користењето, вратете го внатрешниот шестаголен клуч во електричниот алат и вметнете ја батеријата.

##

Работното светло (16) ја осветлува работната област при несоодветни услови на осветлување.

Внимание: Не гледајте директно во светилката!

Лесно притиснете го прекинувачот за активирање (14) за да го вклучите работното светло (16) без да го вклучите моторот. Целосно притиснете го прекинувачот за активирање кога сечете навојни шипки. Работното светло се вклучува автоматски за време на работата. Светилката свети сѐ додека е притиснат прекинувачот за активирање. Работното светло ќе се исклучи приближно 15 секунди откако ќе го отпуштите прекинувачот за активирање.

##

За да направите прецизни засеци, поставете ја водилката за навојна шипка (5)̈ во зависност од дијаметарот на навојната шипка што треба да се исече (M6/M8 или M10/M12).

Пред сечењето, поставете ја навојната шипка нормално на линијата за сечење (19). Проверете дали навоите на навојната шипка и навоите на неподвижната челуст за сечење се во контакт (види слика K). Исто така, проверете дали навојната шипка има соодветен контакт со двете површини на водилката на шипката (види слика G) и прицврстете ја навојната шипка во оваа положба. Процесот на сечење создава реакциона сила што може да ја навалува навојната шипка. Навалувањето на навојната шипка може да доведе до слаб квалитет на сечење, заглавување на навојната шипка, оштетување на челустите за сечење или на навојната шипка. Затоа, држете ја навојната шипка во насоката опишана за време на сечењето.

##

Користете го граничникот за длабочина (10) ако сакате да исечете навојни шипки со иста должина или ако сакате да исечете навојни шипки со дефинирана проекција од површина.
Притиснете го копчето (9) и вметнете го граничникот за длабочина. Проверете дали назабената страна на граничникот за длабочина е свртена кон назабената страна на копчето. Граничникот за длабочина (10) има две мерни скали (милиметри и инчи). Може да го ротирате граничникот за длабочина (10) за да ја користите саканата скала. Порамнете ја вредноста на саканата должина на граничникот за длабочина (10) со референтната површина на граничникот за длабочина (11) (види слика I). За да го заклучите граничникот за длабочина, отпуштете го копчето (9).

Не носете го електричниот алат до граничникот за длабочина (10). Во спротивно, електричниот алат може да падне и да предизвика лична повреда и/или оштетување на електричниот алат.