# Montering av skärbackarna (se bilderna A−E)

Se till att alltid montera skärbackarna (3) i rätt riktning och så att de sitter säkert fast. Felaktig eller lös infästning kan leda till att skärbackarna går sönder, vilket kan orsaka personskador på grund av kringflygande splitter (se bild A).

Ta bort eventuella grader från skärbackarna (3) med en fil.

Använd alltid parvis monterade skärbackar (3). Ett sådant skärbackspar består av en skärback som är märkt med en punkt och en annan skärback som är märkt med två punkter (se bild D). Skärbackarna i paret kan skiftas mellan den rörliga hållaren (2) och den stationära hållaren (4).

Kontrollera att hållarna (2) och (4) till skärbackarna (3) är helt öppna. I annat fall sätter du i batteriet och trycker på avtryckarbrytaren (14) tills hållarna öppnats helt. Ta bort batteriet igen.

Ställ omkopplaren (13) i låsläget (se bild C).

Skruva ut skruvarna (18) med den medföljande insexnyckeln (8).

Sätt in skärbackarna (3) rättvända i hållarna (2) och (4). Säkra åter skärbackarna (3) med skruvarna (18).

Anmärkning: Skärbacksparet (3) går endast att skruva fast i elverktyget om de märkta framsidorna är vända mot varandra. Skärbackarna måste riktas in efter den gängdimension som ska kapas (se bild D).