# 安装切割钳口（参见插图A−E）

请始终以正确的方向安装切割钳口(3)，并确保其牢固固定。错误或松动的安装可能导致切割钳口断裂，飞出的碎片可能造成人员伤害（参见插图A）。

请使用锉刀清除切割钳口(3)上可能存在的毛刺。

请始终使用一对切割钳口(3)。这对切割钳口由一个标有一个点的切割钳口和一个标有两个点的切割钳口组成（参见插图D）。切割钳口对可以在活动式定位件(2)和固定式定位件(4)之间切换。

检查切割钳口(3)的定位件(2)和(4)是否完全打开。若非如此，请插入充电电池，然后操作触发开关(14)，直到定位件完全打开。再次取出充电电池。

将切换开关(13)调至锁定位置（参见插图C）。

用随附的内六角扳手(8)将螺栓(18)拧出。

将切割钳口(3)以正确的位置插入定位件(2)和(4)中。再次用螺栓(18)固定切割钳口(3)。

提示：仅当标记的端面相互对准时，才能将切割钳口(3)在电动工具中拧紧。切割钳口的朝向必须根据要切割的螺纹尺寸进行调整（参见插图D）。