# Pracovní pokyny

##

Nikdy se nesnažte stáhnout elektrické nářadí násilím ze závitové tyče. Může to způsobit nečekané spuštění, poranění nebo poškození řezných čelistí (3) a elektrického nářadí.

Pokud chcete řez ukončit předčasně, uvolněte spínač (14). Elektrické nářadí se vypne. Nastavte přepínač (13) na obrácenou polohu (poloha b, ) a držte ho stisknutý a současně stiskněte spínač (14), dokud se závitová tyč úplně neuvolní z řezných čelistí (3) a elektrické nářadí se automaticky nezastaví v úplně otevřené poloze.

##

Pomocí závěsného háku (15) můžete elektrické nářadí zavěsit např. na žebřík. Za tím účelem otočte závěsný hák (15) ven.

Když elektrické nářadí používáte, závěsný hák (15) znovu zaklopte tak, aby zaskočil.

Závěsný hák (15) není určený k upevnění elektrického nářadí k osobě (např. na pásek). Elektrické nářadí v žádném případě nezavěšujte na větrném místě nebo na potenciálně nestabilní ploše.

##

Pokud chcete řezat upevněnou závitovou tyč (např. závitovou tyč namontovanou na stropě nebo stěně budovy), postupujte následovně.
Ujistěte se, že je vedení závitové tyče (5) nastavené podle velikosti řezaného závitu a řezné čelisti (3) jsou úplně otevřené. Umístěte elektrické nářadí tak, aby se závitová tyč nacházela mezi řeznými čelistmi (3). Když se závitová tyč dotýká vedení závitové tyče (5), vyrovnejte závit závitové tyče podle závitu pevné řezné čelisti.
Uchopte volnou rukou odřezávanou část závitové tyče, protože může po řezání spadnout. Elektrické nářadí pevně držte a počítejte s reakčními silami. Držte stisknutý spínač (14), dokud nebude řezání dokončené..
Můžete použít hloubkový doraz (10), abyste závitovou tyč zkrátili na definovanou vzdálenost od povrchu. Než se hloubkovým dorazem (10) dotknete povrchu, zajistěte, aby špička hloubkového dorazu (10) a přední strana (1) elektrického nářadí byly čisté. V opačném případě by se mohly povrchy znečistit.
Nastavte hloubkový doraz (10) na požadovaný rozměr. Umístěte elektrické nářadí tak, aby špička hloubkového dorazu byla v kontaktu s povrchem, ze kterého vyčnívá závitová tyč, a proveďte řezání výše popsaným způsobem.

##

Při jednoduchých pracích můžete řezat závitové tyče tak, že vezmete elektrické nářadí do jedné ruky a řezanou závitovou tyč vedete druhou rukou. Postupujte následovně.
Ujistěte se, že je vedení závitové tyče (5) nastavené podle velikosti řezaného závitu a řezné čelisti (3) jsou úplně otevřené.
Umístěte elektrické nářadí tak, aby se závitová tyč nacházela mezi řeznými čelistmi (3). Když se závitová tyč dotýká vedení závitové tyče (5), vyrovnejte závit závitové tyče podle závitu pevné řezné čelisti. Mějte na paměti, že uříznutá část po řezání spadne. Elektrické nářadí a závitovou tyč pevně držte a počítejte s reakčními silami.
Držte stisknutý spínač (14), dokud nebude řezání dokončené.. Když řežete dlouhé závitové tyče nebo velké velikosti závitů, které se špatně drží v ruce, umístěte elektrické nářadí bočními opěrnými plochami (12) na vodorovný povrch (viz obrázek M).
Jednou rukou ovládejte elektrické nářadí, zatímco druhou rukou pevně držte a veďte řezanou závitovou tyč. Postupujte následovně. Ujistěte se, že je vedení závitové tyče (5) nastavené podle velikosti řezaného závitu a řezné čelisti (3) jsou úplně otevřené. Umístěte závitovou tyč tak, aby se nacházela mezi řeznými čelistmi (3). Když se závitová tyč dotýká vedení závitové tyče (5), vyrovnejte závit závitové tyče podle závitu pevné řezné čelisti. Elektrické nářadí a závitovou tyč pevně držte a počítejte s reakčními silami. Držte stisknutý spínač (14), dokud nebude řezání dokončené.
Pro zkracování volných závitových tyčí na přednastavený rozměr proveďte navíc následující kroky. Nastavte hloubkový doraz (10) na požadovaný rozměr. Umístěte vhodný předmět tak, aby se dotýkal hloubkového dorazu (10). Umístěte závitovou tyč výše popsaným způsobem k elektrickému nářadí, a navíc dbejte na to, aby se dotýkala předmětu. Dbejte na to, aby se umístěný předmět neposunul.

##

Při skladování elektrického nářadí odstraňte akumulátor (6).

Odstraňte prach z řezných čelistí (3) a pohyblivých dílů.

##

Pár řezných čelistí se skládá vždy ze dvou řezných čelistí (3), z nichž jedna řezná čelist je označená jednou tečkou a druhá řezná čelist dvěma tečkami. Opotřebené nebo poškozené řezné čelisti vyměňte vždy v páru viz Namontujte řezné čelisti (viz obrázky A−E).
Pár řezných čelistí lze vyměnit mezi pohyblivým upínáním (2) a pevným upínáním (4).
Upozornění: Dbejte na to, aby byly obě řezné čelisti (3) správně orientované podle řezané velikosti závitu (viz obrázek D). Jedna řezná čelist (3) pro metrické velikosti závitů má pro každou velikost závitu jednu řeznou hranu. Ta se nachází na popsané straně řezné čelisti (3). Řezné čelisti (3) lze přišroubovat jen ve správné poloze, přitom obě popsané strany směřují k sobě.