# Vītņgrieža žokļu montāža (skat. attēlus A-E)

Vienmēr samontējiet vītņgrieža žokļus (3) pareizi orientējot tos un nevainojami nostiprinot. Nepareiza vai vaļīga nostiprināšana var izraisīt vītņgrieža žokļu salūšanu, kas var novest pie savainojumiem, ko radījuši no instrumenta izmesti atlūzu fragmenti (skatīt attēlu A).

Iespējamas atskabargas ar vīli noņemiet no vītņgrieža žokļiem (3).

Vienmēr izmantojiet vītņgrieža žokļu pāri (3). Tas sastāv no vītņgrieža žokļa, kas ir apzīmēts ar vienu punktu un viena vītņgrieža žokļa, kas ir apzīmēts ar diviem punktiem (skatīt attēlu D). Vītņgrieža žokļu pāri var nomainīt starp kustīgo stiprinājumu (2) un stacionāro stiprinājumu (4).

Pārbaudiet, vai stiprinājumi (2) un (4) vītņgriežu žokļi (3) ir pilnībā atvērti. Ja tas tā nav, ievietojiet akumulatoru un nospiediet aktivizēšanas slēdzi (14), līdz stiprinājumi ir pilnībā atvērti. Atkal izņemiet akumulatoru.

Iestatiet pārslēdzēju (13) uz fiksācijas pozīciju (skatīt attēlu C).

Izskrūvējiet skrūves (18) ar piegādāto sešstūra stieņatslēgu (8).

Ievietojiet vītņgrieža žokļus (3) pareizā pozīcijā (2) un (4) stiprinājumos. Atkal nofiksējiet vītņgrieža žokļus (3) ar skrūvēm (18).

Norāde: vītņgrieža žokļus (3) ir iespējams ieskrūvēt elektroinstrumentā tikai tad, ja apzīmētās priekšpuses ir pavērstas viena pret otru. Vītņgrieža žokļu izvietojumam ir jāatbilst griežamā vītņstieņa izmēram (skatīt attēlu D).