# التشغيل

- استبدل فكوك القطع (3)، إذا كانت حواف القطع متشققة أو مشوهة (انظر الصورة E). واحرص على مراعاة الإرشادات الأخرى انظر استبدال فكوك القطع.

- فكوك القطع (3)حادة للغاية. لذلك احرص دائمًا على إبعاد يديك عن فكوك القطع والأجزاء المتحركة. لا تقم بقطع أجزاء قطع الشغل الصغيرة، حيث يمكن أن تقترب يديك من فكي القطع. هناك خطر التعرض لإصابة خطيرة أو قطع في الأطراف.

- تأكد أن فكوك القطع (3) المركبة في العدة الكهربائية ذات مقاس صحيح، وأن فكي القطع موجهان في الموضع الصحيح. تأكد قبل القطع من مقاس اللولبة (القلاووظ) المطبوع على فكي القطع.

- قبل أن تضغط على مفتاح التشغيل (14) قم بتركيب القضيب الملولب بحيث تتطابق حزوز القلاووظ به مع فك القطع الثابت. المحاذاة غير الصحيحة بين حزوز القلاووظ قد تؤدي إلى كسر فكوك القطع وحدوث إصابات من جراء تطاير الأجزاء المكسورة.

تثبيت وسيلة التأمين ضد السقوط
بدء التشغيل
إرشادات العمل