# تثبيت وسيلة التأمين ضد السقوط (انظر الصورة B)

ملحوظة: لتأمين العدة الكهربائية ضد السقوط ينبغي استخدام وسيلة تأمين ضد السقوط (22) مناسبة لوزن النظام. يبلغ أقصى طول مسموح به لوسيلة التأمين ضد السقوط 1,1 متر. يلزم مراعاة نطاق التثبيت المسموح به (21) بالعدة الكهربائية.

يُفضل استخدام شريط حمل مزود بعقدة منزلقة كوسيلة تأمين ضد السقوط أو وسيلة تأمين ضد السقوط مزودة بمخمد سقوط.

يلزم مراعاة تعليمات دليل استخدام وسيلة التأمين ضد السقوط (22) عند تثبيتها.

- قم بتثبيت الجانب المقابل لوسيلة التأمين ضد السقوط بقوة على هيكل ثابت (كمبنى أو سقالة)، ولا تقم بتثبيته أبدا على الجسم المستخدم نفسه.
  يجب أن تكون وسيلة التأمين ضد السقوط قابلة للتحريك بحرية ولا يجوز تثبيتها إلا على نقطة ارتكاز ثابتة (23) وفي نطاق التثبيت المسموح به (21) بالعدة الكهربائية.
  اختر نقطة ارتكاز ثابتة (23) بحيث يمكن للعدة الكهربائية أن تقع بشكل حر في وسيلة التأمين ضد السقوط في حالة سقوطها دون أن تلتف على المستخدم أو تعرضه للخطر.

مرر حلقة وسيلة الحماية من السقوط (22) عبر المقبض (17) ثم أدخل جانب مشبك الأمان عبر الحلقة. تأكد عند شدّ الحلقة من أنها موضوعة بشكل صحيح في نطاق التثبيت (21) وليست ملتوية. تحقق من وسيلة الحماية من السقوط، وتأكد من التثبيت الصحيح لها على العدة الكهربائية، وراجع نقطة التثبيت (23) قبل كل استخدام.