# تركيب فكوك القطع (انظر الصور A−E)

قم بتركيب فكوك القطع (3) دائمًا بالاتجاه الصحيح وتثبيتها بإحكام. قد يتسبب التثبيت غير الصحيح أو غير المحكم في كسر فكوك القطع، مما قد يؤدي إلى إصابات للأشخاص بسبب تطاير الأجزاء المكسورة (انظر الصورة A).

قم بإزالة أي نتوءات حادة قد تكون موجودة على فكوك القطع باستخدام مبرد (3).

استخدم دائمًا زوجًا من فكوك القطع (3). يتكون هذا الزوج من فك قطع يحمل علامة نقطة واحدة وفك قطع يحمل علامتين (انظر الصورة D). يمكن تبديل زوج فكوك القطع بين الحاضن المتحرك (2) والحاضن الثابت (4).

تأكد من أن الحاضن (2) والحاضن (4) لفكوك القطع (3) مفتوحين تمامًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بتركيب المركم واضغط على مفتاح التشغيل (14) حتى تفتح الحواضن بالكامل. أخرج البطارية مرة أخرى.

اضبط مفتاح التحويل (13) على وضع الإقفال (انظر الصورة C).

قم بفك اللوالب (18) من خلال إدارتها باستخدام المفتاح سداسي الرأس المورد (8).

قم بإدخال فكوك القطع (3) في الحواضن بالاتجاه الصحيح (2) و (4). قم بتثبيت فكوك القطع (3) مرة أخرى باستخدام اللوالب (18).

إرشاد: لا يمكن تثبيت زوج فكوك القطع (3) في العدة الكهربائية إلا إذا كانت الجوانب الأمامية المميزة بالكتابة متقابلة. يجب أن يكون توجيه فكوك القطع متوافقًا مع مقاس القلاووظ المراد قطعه (انظر الصورة D).