# Datos técnicos

Cortador de barras roscadas |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Tensión nominal | V= | 18
Capacidad de corte
Acero dulce |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Acero inoxidable |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 221 x 133 x 272
PesoA) | kg | 3,4
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoB) y en el almacenamiento | °C | −20 … +50
Baterías recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Cargadores recomendados |  | GAL 18...

A)

  sin batería (los pesos de la batería se encuentran en www.bosch-professional.com)

B)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.