# Montaż

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. konserwacja, wymiana narzędzi roboczych itp.) należy wyjąć akumulator. W przypadku niezamierzonego naciśnięcia włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.

- Przed umieszczeniem akumulatora w elektronarzędziu należy zawsze upewnić się, że wyzwalacz (14) działa prawidłowo i po zwolnieniu powraca do pozycji wyłączonej.

Montaż szczęk tnących