# 작동

- 절단날이 부서지거나 변형된 경우 절단 다이 (3) 를 교체하십시오(그림 E 참조). 추가 지침에 유의하십시오 참조 절단 다이 교체하기.

- 절단 다이 (3) 는 매우 날카롭습니다. 따라서 절단날이나 움직이는 부품에 손을 대는 일이 없도록 하십시오. 손이 절단 다이에 닿을 수 있는 짧은 작업물은 절단하지 마십시오. 중상을 입거나 사지 절단의 위험이 있습니다.

- 올바른 크기의 절단 다이 (3) 가 전동공구에 장착되어 있고 두 절단 다이가 올바른 위치에 있는지 확인하십시오. 절단하기 전에 절단 다이에 인쇄된 나사산 크기를 확인하십시오.

- 작동 스위치 (14) 를 켜기 전에 나사산이 고정된 절단 다이의 나사산과 일치하도록 나사산 로드를 장착하십시오. 나사산을 잘못 정렬하면 절단 다이가 파손되고 튀어나온 파편으로 인해 부상을 입을 수 있습니다.

추락방지장치 고정하기
기계 시동
사용 방법