# Tehnički podaci

Rezač navojnih šipki |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Nazivni napon | V= | 18
Učinak rezanja
meki čelik |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
nehrđajući čelik |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Dimenzije (D × Š × V) | mm | 221 x 133 x 272
TežinaA) | kg | 3,4
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduB) i kod skladištenja | °C | −20 … +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18...

A)

  Bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-professional.com)

B)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.