# Wyłącznik przeciążeniowy

Stosowanego zgodnie z przeznaczeniem elektronarzędzia nie można przeciążyć. W przypadku zbyt silnego obciążenia lub po przekroczeniu dopuszczalnego zakresu temperatur akumulatora elektronarzędzie wyłącza się w sposób automatyczny. Następnie należy wyłączyć elektronarzędzie i zaprzestać wykonywania pracy, która spowodowała przeciążenie elektronarzędzia. Następnie należy ponownie włączyć elektronarzędzie, aby rozpocząć pracę na nowo.

Wskazówka: Wyłącznik przeciążeniowy zostanie aktywowany przy próbie przecięcia następujących rodzajów prętów gwintowanych.

- Pręt gwintowany większy niż rozmiar używanych szczęk tnących.
- Pręt gwintowany o wyższej wytrzymałości niż dopuszczalna przy danej wydajności cięcia elektronarzędzia.